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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2007 г. N 227-пП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ
ПЛАВАНИЯ НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ НА ВОДОЕМАХ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл.
от 13.08.2007 N 553-пП, от 22.10.2007 N 714-пП,
от 14.05.2009 N 379-пП, от 09.11.2009 N 867-пП,
от 08.02.2010 N 68-пП, от 16.03.2011 N 145-пП,
от 09.11.2011 N 779-пП, от 05.04.2012 N 244-пП,
от 04.07.2012 N 484-пП, от 14.02.2014 N 86-пП,
от 09.11.2015 N 619-пП, от 05.04.2022 N 266-пП)
	



В целях приведения нормативных правовых актов Правительства Пензенской области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на водоемах Пензенской области;
1.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.10.2007 N 714-пП.
2. Признать утратившими силу:
- Постановление Правительства Пензенской области от 25.04.2006 N 246-пП "Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах на водоемах Пензенской области";
- Постановление Правительства Пензенской области от 25.04.2006 N 247-пП "Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде в Пензенской области";
- Постановление Правительства Пензенской области от 21.07.2006 N 481-пП "О внесении изменений в Постановление Правительства Пензенской области от 25.04.2006 N 246-пП "Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах на водоемах Пензенской области";
- Постановление Правительства Пензенской области от 06.09.2006 N 577-пП "О внесении изменений в Постановление Правительства Пензенской области от 25.04.2006 N 246-пП, от 25.04.2006 N 247-пП, от 21.07.2006 N 481-пП".
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.03.2011 N 145-пП)

Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
В.А.САТИН





Утверждены
Постановлением
Правительства
Пензенской области
от 9 апреля 2007 г. N 227-пП

ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ
НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ НА ВОДОЕМАХ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл.
от 13.08.2007 N 553-пП, от 14.05.2009 N 379-пП,
от 09.11.2009 N 867-пП, от 08.02.2010 N 68-пП,
от 16.03.2011 N 145-пП, от 09.11.2011 N 779-пП,
от 05.04.2012 N 244-пП, от 04.07.2012 N 484-пП,
от 14.02.2014 N 86-пП, от 09.11.2015 N 619-пП,
от 05.04.2022 N 266-пП)
	



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 03.06.2006 N 74-ФЗ с последующими изменениями), устанавливают порядок использования водных объектов для плавания на маломерных судах и эксплуатацию баз (сооружений) для их стоянок на реках, водохранилищах, других водоемах Пензенской области и являются обязательными для граждан и юридических лиц.
1.2. Под маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок понимаются:
- маломерное судно - судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и общее количество людей на котором не должно превышать двенадцать;
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 04.07.2012 N 484-пП)
- абзац исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 04.07.2012 N 484-пП;
- базы (сооружения) для стоянок маломерных судов и иных плавучих объектов, пляжи и другие места массового отдыха на водоемах, переправы (кроме паромных переправ), на которых используются маломерные суда, и ледовые переправы, а также наплавные мосты на внутренних водах, не включенных в Перечень внутренних водных путей Российской Федерации.
1.3. Использование отдельных водных объектов или их частей может быть ограничено, приостановлено или запрещено в порядке, установленном законодательством, о чем население должно оповещаться органом, установившим запрет или ограничение, через средства массовой информации, специальными информационными знаками или иным способом.
1.4. Руководители организаций, имеющих маломерные суда, перечисленные в п. 1.2 настоящих Правил, и базы (сооружения) для их стоянок, назначают должностных лиц, ответственных за безопасность эксплуатации этих судов и баз (сооружений).
1.5. Проведение на водоемах соревнований (регат), водных праздников, экскурсий и других массовых мероприятий с использованием маломерных судов разрешается в местах, устанавливаемых органами местного самоуправления, по согласованию с Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Пензенской области (далее - Государственная инспекция), Государственной речной судоходной инспекцией Волжского бассейна и территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, с соблюдением требований охраны жизни на воде.
При проведении вышеуказанных мероприятий руководители организаций назначают должностных лиц, ответственных за безопасность на воде, общественный порядок и охрану окружающей среды.
1.6. Контроль за выполнением требований Правил и других нормативных документов владельцами и судоводителями маломерных судов и баз (сооружений) для их стоянок, а также надзор за их правильным пользованием на водных объектах осуществляют уполномоченные на то органы и Государственная инспекция по маломерным судам.
(п. 1.6. в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 09.11.2011 N 779-пП)

2. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

2.1. Эксплуатация на водных объектах маломерных судов разрешается после их регистрации в реестре маломерных судов, нанесения бортовых (регистрационных) номеров и технического освидетельствования, в исправном техническом состоянии, с соблюдением установленных для них условий, норм и технических требований по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, району и разряду бассейна плавания, высоте волны, при которой судно может плавать, осадке, надводному борту, оснащению спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием. Бортовой номер судна наносится контрастной краской на обоих бортах судна на расстоянии 1/4 длины судна от форштевня одной строкой. Высота букв и цифр должна быть не менее 150 мм, ширина линий букв и цифр - 15 - 20 мм.
Для гидроциклов общая длина наносимого номера может быть уменьшена: для 1 - 2-местного до 400 мм, для 3-местного до 500 мм. Высота букв и цифр - не менее 100 мм, ширина линий - не менее 10 мм.
(п. 2.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 04.07.2012 N 484-пП)
2.2. Регистрацию, учет, классификацию и техническое освидетельствование маломерных судов, указанных в п. 1.2 Правил (кроме военных и спортивных судов, катеров и лодок, являющихся табельным имуществом морских и речных судов), осуществляет Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Пензенской области, а военных и спортивных судов - уполномоченные на то органы соответствующих министерств и ведомств.
Примечание:
Под военными судами в настоящих Правилах понимаются маломерные суда, принадлежащие войсковым частям.
Под спортивными судами - маломерные суда, спроектированные и построенные по правилам национального или международного спортивного класса и используемые исключительно для участия в спортивных соревнованиях (гонках).
2.3. Маломерные суда массой до 200 килограмм включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно, а также спортивные парусные суда, длина которых не должна превышать 9 метров, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха, допускаются к эксплуатации без регистрации в органах Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Пензенской области, с соблюдением их владельцами и лицами, управляющими этими судами, настоящих Правил, других нормативов и требований, обеспечивающих безопасность плавания, охрану жизни людей на воде и окружающей среды.
(п. 2.3 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 04.07.2012 N 484-пП)
2.4. Управлять маломерными моторными судами, парусно-моторными судами и другими плавсредствами с механическим двигателем, а также гидроциклами (водными мотоциклами) разрешается лицам, аттестованным экзаменационными комиссиями Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Пензенской области и имеющим действительные удостоверения на право управления.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 09.11.2011 N 779-пП)
2.5. Использование водных объектов для плавания маломерных судов на судоходных водоемах разрешается с открытия и до закрытия навигации, а на несудоходных - после спада паводковых вод до ледостава. Начало навигации на водных объектах Пензенской области 15 апреля, окончание навигации 1 ноября.
2.6. На несудоходных водных объектах маневрирование маломерных судов при расхождении должно осуществляться с учетом правостороннего движения (левыми бортами).
2.7. Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 04.07.2012 N 484-пП.
2.8. При эксплуатации маломерных судов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2.8.1. Управлять маломерным судном, подлежащим государственной регистрации, при наличии одного из следующих условий:
2.8.1.1. не зарегистрированным в реестре маломерных судов;
2.8.1.2. не прошедшим освидетельствования;
2.8.1.3. не несущим идентификационных номеров либо с нарушениями правил их нанесения;
2.8.1.4. переоборудованным без соответствующего освидетельствования;
2.8.1.5. лицом, не имеющим права управления соответствующим типом маломерного судна, в соответствующем районе плавания либо без удостоверения на право управления маломерным судном;
2.8.1.6. без судового билета или его заверенной копии, или документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им судном в отсутствие владельца;
2.8.2. управлять судном, находясь в состоянии опьянения, либо передавать управление судном лицу, не имеющему права управления или находящемуся в состоянии опьянения;
2.8.3 эксплуатировать судно с нарушением норм загрузки, пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания;
2.8.4 превышать скорость движения, установленную правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, утверждаемыми в соответствии с пунктом 7 статьи 25 Водного кодекса Российской Федерации;
2.8.5. нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения огней или знаков, установленные требованиями МППСС-72, ППВВП и настоящими Правилами;
2.8.6. наносить повреждения гидротехническим сооружениям, техническим средствам обеспечения судоходства, знакам судоходной и навигационной обстановки;
2.8.7. заходить в запретные для плавания и временно опасные для плавания районы или преднамеренно останавливаться в запрещенных местах;
2.8.8. заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей и других мест массового отдыха населения на водных объектах;
2.8.9. осуществлять буксировку буксируемых устройств или приближаться на водных мотоциклах (гидроциклах) ближе 50 метров к ограждению границ заплыва на пляжах и других мест купания;
2.8.10. перевозить на судне детей до 7-летнего возраста без сопровождения совершеннолетнего;
2.8.11. швартоваться, останавливаться или становиться на якорь в пределах судового хода, у плавучих навигационных знаков, грузовых и пассажирских причалов, под мостами;
2.8.12. маневрировать на судовом ходу (фарватере) либо в акватории порта, создавая своими действиями помехи транспортным и техническим судам морского и речного флота;
2.8.13. устанавливать моторы (подвесные двигатели) на лодки с превышением допустимой мощности, установленной производителем судна;
2.8.14. использовать суда в целях браконьерства и других противоправных действий;
2.8.15. осуществлять пересадку людей с одного судна на другое во время движения;
2.8.16. осуществлять заправку топливом без соблюдения мер пожарной безопасности;
2.8.17. выходить на судовой ход при видимости, составляющей менее 1 километра;
2.8.18. осуществлять расхождение и обгон судов в зоне работающих дноуглубительных, дноочистительных и землесосных снарядов, а также в подходных каналах, при подходе к шлюзам;
2.8.19. двигаться в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях при ограниченной (менее 1 км) видимости, за исключением судов, использующих радиолокационное оборудование;
2.8.20. создавать угрозу безопасности пассажиров при посадке на суда, в пути следования и при высадке их с судов;
2.8.21. эксплуатировать судно в темное время суток при отсутствии, неисправности или несоответствии огней требованиям, установленным МППСС-72 и ППВВП;
2.8.22. выбрасывать за борт мусор, допускать загрязнение водных объектов нефтепродуктами.
(п. 2.8 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2022 N 266-пП)
2.9. Запрещается эксплуатация маломерных судов при наличии одной из следующих неисправностей:
2.9.1. наличие, независимо от местонахождения, свищей и пробоин обшивки корпуса, повреждений набора корпуса или отсутствие его элементов, предусмотренных конструкцией;
2.9.2. отсутствие или разгерметизация предусмотренных конструкцией маломерного судна герметичных отсеков, воздушных ящиков или блоков плавучести;
2.9.3. не обеспечен полный угол перекладки руля (35 градусов на каждый борт), затруднено вращение рулевого штурвала в соответствии с требованиями подпункта "в" пункта 45 технического регламента Таможенного союза "О безопасности маломерных судов";
2.9.4. повреждение пера руля или деталей рулевого привода (направляющие блоки, опорные подшипники, натяжные талрепы, штуртросовая передача), наличие разрывов каболок штуртроса;
2.9.5. отсутствие предусмотренных конструкцией деталей крепления рулевого привода (гайки, шплинты, контргайки);
2.9.6. утечка топлива из баков, шлангов системы питания;
2.9.7. наличие вибрации или уровня шума двигателя (подвесного мотора), превышающих допустимые эксплуатационной документацией значения;
2.9.8. повреждение системы дистанционного управления двигателем, реверс-редуктором;
2.9.9. несоответствие нормам комплектации и оборудования судна, установленным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности маломерных судов";
2.9.10. отсутствие индивидуальных спасательных средств по количеству лиц, находящихся на борту, или их неисправность;
2.9.11. якорные устройства и швартовное оборудование (кнехты, утки, роульсы, клюзы, киповые планки) не обеспечивают удержание маломерного судна при его стоянке, причаливании и шлюзовании.
(п. 2.9 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2022 N 266-пП)

3. ОБЯЗАННОСТИ СУДОВОДИТЕЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Лица, управляющие маломерными судами (далее - судоводители), на водных объектах должны иметь при себе и передавать для проверки Государственному инспектору по маломерным судам МЧС России по Пензенской области или иному должностному лицу, имеющему на то право, следующие документы:
- удостоверение на право управления маломерным судном;
- судовой билет или его копию, заверенную в установленном порядке;
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 04.07.2012 N 484-пП)
- документ на право пользования судном (при отсутствии на борту собственника судна или судовладельца).
- список членов экипажа судна (судовая роль).
(абзац введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 04.07.2012 N 484-пП)
(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.02.2010 N 68-пП)
3.2. Судоводитель маломерного судна обязан:
3.2.1. Выполнять требования настоящих Правил, Правил плавания по внутренним водным путям (ППВВП РФ), обеспечивающих безаварийное плавание судов, безопасность людей на воде и охрану окружающей среды.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 14.05.2009 N 379-пП)
3.2.2. Проверять перед выходом в плавание исправность судна и его механизмов, оснащенность оборудованием, спасательными средствами и другими предметами снабжения в соответствии с установленными нормами.
Для судоводителя и каждого пассажира на судне должны иметься индивидуальные спасательные средства, причем во время нахождения на судне спасательные средства (спасательные жилеты, пояса, нагрудники) должны быть надеты на всех пассажиров и судоводителей.
3.2.3. Лично производить инструктаж пассажиров перед посадкой по правилам поведения на судне при плавании и в случае аварии, обеспечить их безопасность при посадке и на период пребывания на судне.
3.2.4. Осуществлять плавание в бассейнах (районах), соответствующих разряду судна, знать условия плавания, навигационную и гидрометеорологическую обстановку в районе плавания.
3.2.5. Останавливать движение судна при обнаружении установленного сигнала об остановке, поданного Государственным инспектором по маломерным судам МЧС России по Пензенской области, и передавать судовые, судоводительские, грузовые и для проверки.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 09.11.2011 N 779-пП)
3.2.6. Оказывать помощь терпящим бедствие на воде, доставлять пострадавших в населенные пункты, имеющие медицинские организации, сообщать в Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России по Пензенской области обстоятельства аварийного происшествия с судами и несчастных случаев с людьми на водных объектах, указывая фамилию, имя, отчество и адреса пострадавших и очевидцев происшествия, а также другие необходимые сведения.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 14.02.2014 N 86-пП)
3.2.7. Проходить в установленном порядке медицинское освидетельствование для подтверждения годности по состоянию здоровья к управлению маломерным судном и освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
3.2.8. Выполнять требования должностных лиц Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Пензенской области, других контрольных и надзорных органов по вопросам, относящимся к безопасности плавания, соблюдению правопорядка, охране жизни людей и окружающей среды на водных объектах.
3.2.9. Сообщать в органы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Пензенской области и природоохранные органы об аварийных и других чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние водных объектов.
3.2.10. Выполнять установленные требования и правила при пользовании базами (сооружениями) для стоянок судов.
3.3. Судоводители маломерных судов, иные лица, управляющие этими судами, несут ответственность за нарушения Правил в соответствии с действующим законодательством.

4. ПОРЯДОК ПЛАВАНИЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

4.1. Плавание маломерных судов осуществляется в строгом соответствии с Правилами плавания по внутренним водным путям, утвержденными приказом Минтранса России от 19.01.2018 N 19 "Об утверждении Правил плавания судов по внутренним водным путям" (с последующими изменениями), а также настоящими Правилами.
(п. 4.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2022 N 266-пП)
4.2. Движение маломерных судов на водоемах Пензенской области производится по правому берегу рек и водоемов, для расхождения судов левыми бортами.
4.3. Пересечение реки производится под углом, близким к прямому, и в возможно короткий срок, без создания помех для идущих судов по реке.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 09.11.2011 N 779-пП)
4.4. Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 09.11.2011 N 779-пП.
4.5. Под железнодорожными и автомобильными мостами движение судов осуществляется под центральными пролетами; при этом судно, следующее против течения, должно уступить проход судну, следующему по течению рек.
4.6. Запрещается плавание и стоянка маломерных судов всех видов и типов в следующих местах:
4.6.1. В местах массового отдыха населения на водных объектах.
4.6.2. На акваториях под железнодорожными, автомобильными, навесными мостами.
4.6.3. Ближе 100 метров от гидроузлов и гидросооружений, плотин и дамб.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ БАЗ (СООРУЖЕНИЙ) ДЛЯ СТОЯНОК
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.
от 05.04.2022 N 266-пП)

5.1. Под базой (сооружением) для стоянок маломерных судов (далее - база-стоянка) понимается комплекс инженерных сооружений, предназначенных для стоянки и обслуживания маломерных судов.
К базам-стоянкам следует относить расположенные на берегу и (или) акватории водного объекта:
- специально организованные береговые и (или) плавучие сооружения, предназначенные для причаливания, швартовки маломерных судов, погрузки (выгрузки) грузов, посадки (высадки) людей, стоянки и (или) хранения маломерных судов;
- комплексы технологически связанных между собой зданий, сооружений и оборудования, предназначенных для доставки, эксплуатации, стоянки, обслуживания и (или) хранения маломерных судов;
- объекты поисково-спасательных формирований (водно-спасательные станции), имеющих на оснащении маломерные суда.
Не является базой-стоянкой организованное судовладельцем (пользователем) - физическим лицом место стоянки, размещенное в границах принадлежащего ему приусадебного земельного участка, используемое для швартовки, погрузки (выгрузки) грузов, посадки (высадки) людей, самостоятельного обслуживания, стоянки и хранения принадлежащего ему индивидуального маломерного судна.
5.2. Ежегодно перед началом эксплуатации базы-стоянки ее руководитель направляет в подразделение ГИМС МЧС России заявление-декларацию соответствия базы-стоянки требованиям Правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов в Российской Федерации (далее - заявление-декларация). Заявление-декларация направляется руководителем базы-стоянки в подразделение ГИМС МЧС России по месту ее нахождения не менее чем за 30 дней до планируемой даты начала эксплуатации базы-стоянки, указанной в заявлении-декларации.
К заявлению-декларации прикладываются выдержки из проектной (эксплуатационной) документации, подтверждающие достоверность сведений, указанных в заявлении-декларации.
В случае изменения сведений, указанных в зарегистрированном заявлении-декларации, руководитель базы направляет информацию об указанных изменениях в территориальный орган ГИМС, осуществляющий регистрацию заявления-декларации, в срок не позднее 3 рабочих дней.
5.3. Строительство на территории базы-стоянки служебных помещений, причальных и гидротехнических сооружений, а также дорог и подъездных путей для подъезда пожарных автомашин к местам забора воды, стоянке судов и объектам на берегу должно быть обеспечено на основе проектной документации.
Предусмотренные проектом сооружения, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения, истощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, должны находиться в исправном состоянии.
Территория базы-стоянки, к которой относится земельный участок в установленных границах с прилегающей акваторией водного объекта, в том числе искусственно созданный земельный участок, предназначенный для доставки, обслуживания, хранения судов, должна быть ограждена в соответствии с проектной документацией.
На базах-стоянках при размещении более 20 моторных маломерных судов должны быть предусмотрены:
- места для заправки судов моторным топливом, позволяющие обеспечивать соблюдение требований по охране окружающей среды и пожарной безопасности;
- оборудование по локализации аварийных разливов нефтепродуктов на закрепленной акватории (боновые заграждения, сорбенты или скиммеры, сорбционные емкости).
5.4. На территории базы-стоянки должны быть оборудованы:
- площадка с контейнерами для бытовых отходов и емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов;
- стенд с наглядными материалами по обеспечению безопасности и профилактике травматизма людей на водных объектах (выписки из законодательных и нормативных правовых актов, расписания действий при пожаре на базе и спасании судов и людей, терпящих бедствие на акватории базы, телефоны пожарно-спасательных подразделений, подразделений ГИМС МЧС России, скорой медицинской помощи и полиции, приемы оказания помощи судам и людям, терпящим бедствие на воде).
5.5. Техническое оснащение и оборудование баз-стоянок должно обеспечивать:
- пожарную безопасность на территории базы-стоянки;
- безопасность посадки людей на суда и высадки с судов, а также их передвижения по причальным сооружениям;
- информирование судовладельцев (пользователей) маломерных судов о гидрометеорологической и навигационной обстановке;
- радиосвязь с приписанными к базе-стоянке маломерными судами, на которых предусмотрены и установлены радиостанции;
- охрану водных объектов от загрязнения, засорения, истощения, а также сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;
- осуществление выпускного режима за маломерными судами при их выходе в плавание и возвращении на базу-стоянку;
- постоянную связь с пожарными и аварийно-спасательными подразделениями, медицинскими учреждениями, подразделениями органов внутренних дел и подразделениями ГИМС МЧС России.
5.6. На выступающих в сторону судового хода (фарватера) причальных и иных сооружениях должны выставляться на высоте не менее 2 метров от настила белые огни, видимые по горизонту на 360 градусов на расстоянии не менее 4 километров. Эти огни устанавливаются на торце каждого пирса, а на причале - на расстоянии друг от друга не более чем через 50 метров и должны гореть от захода до восхода солнца.
5.7. Затопленные в половодье (паводок) защитные устройства баз-стоянок, а также иные препятствия, представляющие угрозу безопасности плавания судов, должны ограждаться соответствующими знаками судоходной (навигационной) обстановки.
5.8. Акватория базы-стоянки и подходы к причальным сооружениям по их ширине и глубинам должны обеспечивать безопасность маневрирования приписанных к данной базе-стоянке судов с максимальными размерами и осадкой.
5.9. Причальные сооружения, используемые для швартовки и стоянки судов, должны иметь:
- закрепленные швартовые устройства (кнехты, битенги, утки, рымы, швартовые тумбы), обеспечивающие крепление и удержание судов при максимально неблагоприятных гидрометеоусловиях для данного района;
- привальные брусья, кранцы и прочие приспособления, исключающие повреждение корпусов судов при их швартовке и стоянке;
- на нерабочей стороне - леерное ограждение высотой не менее 90 сантиметров при расстоянии между стойками не более 1,5 метра и между леерами - не более 45 сантиметров;
- спасательный леер (по наружному периметру), закрепленный на расстоянии 10 - 15 сантиметров от уровня воды с интервалом между точками крепления не более 1,5 метра;
- оборудованные сплошным настилом и леерным ограждением трапы, сходни, мостки для сообщения с берегом и между собой шириной не менее 0,8 - 1 метра для одностороннего движения и шириной не менее 1,5 метров для двустороннего движения;
- комплект из огнетушителя, ящика с песком и лопатой, кошмы и спасательного круга (конца Александрова) на каждые 50 метров причальной линии, но не менее одного комплекта на причал или пирс.
Средства пожаротушения не требуется устанавливать на причалах для гребных и парусных (безмоторных) маломерных судов.
5.10. Сплошной настил на причалах, пирсах, трапах, сходнях и мостках должен быть рассчитан на максимальную нагрузку в условиях повседневной эксплуатации и ежегодно до начала навигации испытываться комиссией, создаваемой водопользователем (владельцем базы). Акт с результатами испытаний, подписанный членами комиссии и утвержденный ее председателем, хранится у владельца стоянки в течение 1 года.
5.11. Минимальная длина причального фронта по периметру причалов и пирсов должна обеспечивать швартовку и стоянку всех приписанных к данной базе-стоянке судов в случае их постоянного нахождения на плаву в период навигации.
5.12. Расстояние между судами при стоянке у причального сооружения и способы их крепления должны обеспечивать сохранение их целостности при максимально неблагоприятных гидрометеоусловиях для данного района.
5.13. Плавучие причальные сооружения (понтоны, швартовые бочки) должны быть закреплены к берегу или стоять на своих штатных местах с использованием мертвых якорей.
5.14. Маломерные суда, которые осуществляют стоянку на базе-стоянке (приписаны к базе-стоянке), должны быть внесены в журнал учета приписного флота базы-стоянки с указанием идентификационного номера, типа и названия (при наличии) судна, серии и номера судового билета, фамилии, имени, отчества (при наличии) судовладельца (пользователя), его адреса места жительства и телефонов, типа судовой радиостанции и радиочастоты (при наличии).
Суда, прибывшие на базу-стоянку для временного базирования, также заносятся в соответствующий раздел журнала учета приписного флота базы-стоянки, при этом дополнительно указываются время прибытия судна, планируемое и фактическое время убытия.
5.15. На базе должен быть установлен выпускной режим, предусматривающий контроль за выходом и возвращением с плавания маломерных судов, а также за исправным состоянием судов, наличием у судоводителей действительных судов и судоводительских документов, за соблюдением норм по пассажировместимости и грузоподъемности.
5.16. При выходе маломерного судна в плавание и при его возвращении на стоянку в журнале учета выхода (возвращения) судов должна быть произведена порядковая запись: идентификационный номер судна, фамилия, имя, отчество (при наличии) судоводителя (пользователя), дата и время выхода судна, фактическое время возвращения на стоянку.
5.17. Выход маломерного судна в плавание запрещается в случаях:
- отсутствия у судоводителя (пользователя) удостоверения на право управления маломерным судном, судового билета маломерного судна или его копии, заверенной в установленном порядке, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им судном в отсутствие владельца;
- отсутствия на судне идентификационных номеров или их несоответствия записи в судовом билете;
- отсутствия подтверждения прохождения судном освидетельствования;
- наличия неисправностей, с которыми запрещается пользование маломерным судном;
- нарушения установленных норм пассажировместимости и грузоподъемности;
- отсутствия на судне спасательных, противопожарных и осушительных средств в соответствии с нормами, установленными техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности маломерных судов";
- если прогнозируемая или фактическая гидрометеорологическая обстановка на водоеме представляет опасность для плавания судна данного типа;
- нахождения судоводителя или лица, управляющего маломерным судном, в состоянии опьянения;
- отсутствия на маломерных судах индивидуальных спасательных средств по количеству лиц, находящихся на борту судна.
Абзацы второй - четвертый настоящего пункта применяются только в отношении маломерных судов, подлежащих государственной регистрации.
В случае установления факта выхода в плавание маломерного судна с указанными выше нарушениями лица, ответственные за обеспечение выпускного режима, обязаны незамедлительно сообщить об этом в подразделение ГИМС МЧС России.
5.18. О судах, прибывших на базу-стоянку в аварийном состоянии, сообщается в подразделение ГИМС МЧС России с внесением соответствующих записей в журнал учета выхода (возвращения) судов.

6. ПОРЯДОК ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ БАЗ (СТОЯНОК)

6.1. Для определения годности баз и их правильной эксплуатации проводятся первичные, ежегодные и внеочередные технические освидетельствования.
6.2. Первичное освидетельствование производится после регистрации базы.
6.3. Ежегодное освидетельствование производится для подтверждения основных характеристик, проверки наличия и состояния соответствующего оборудования и снаряжения.
6.4. Внеочередное освидетельствование производится после капитального ремонта, модернизации или переоборудования, стихийного бедствия и иных событий, вызвавших изменение основных характеристик базы (стоянки).
6.5. Сроки технического освидетельствования согласовываются владельцем баз с Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Пензенской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.6. Базы (стоянки) для маломерных судов, не прошедшие техническое освидетельствование, не допускаются к эксплуатации, а к лицам, ответственным за их эксплуатацию, применяются санкции, предусмотренные действующим законодательством.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БАЗАМ (СТОЯНКАМ)

7.1. База должна обеспечивать:
7.1.1. Безопасность круглосуточной стоянки судов.
7.1.2. Безопасность выполнения судоводителями профилактических, ремонтных, судоподъемных, погрузо-разгрузочных и других работ.
7.1.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 05.04.2022 N 266-пП.
7.1.4. Сохранность судов, моторов и другого судового оборудования и инвентаря.
7.2. Проходы на акватории базы и подходы к причалам должны иметь ширину и глубину, достаточные для беспрепятственного прохода судов.
7.3. До открытия навигации (после весеннего паводка), на акваториях баз, производятся промеры глубин, а также водолазное обследование дна, которые могут проводить организации, имеющие соответствующую лицензию.
(п. 7.3. в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 09.11.2011 N 779-пП)
7.4. О препятствиях и фактических глубинах на акватории базы владелец базы должен систематически оповещать судоводителей, а в случаях, когда невозможно извлечение подводных препятствий на акватории базы, эти препятствия обозначаются соответствующими знаками.
7.5. Территория базы должна иметь:
7.5.1. Специально оборудованный причал для посадки и высадки пассажиров.
7.5.2. Громкоговорящие устройства, а также телефонную или радиосвязь.
7.6. На каждой базе должно быть организовано получение прогноза погоды и информирование о нем судоводителей, выходящих в плавание.
7.7. На базах должна производиться разъяснительная работа по вопросам безопасности плавания и пользования маломерными судами и природоохранного законодательства.
7.8. На каждой базе должны быть оборудованы ведомственные спасательные посты.
7.9. На каждой базе (стоянке), в случае необходимости, создаются места для хранения судов и других водных транспортных средств, задержанных в установленном порядке и переданных для хранения за счет судовладельцев.
7.10. На крупных базах (более 100 единиц) I - III разрядов для обеспечения безопасности назначается дежурное маломерное судно, которое может выполнять функции спасательного.
7.11. Размещение горюче-смазочных материалов и порядок их хранения должны обеспечивать безопасность маломерного флота, береговых и плавучих сооружений и согласовываться с ГПН Главного управления МЧС России по Пензенской области в установленном порядке.
7.12. Имущество и оборудование маломерного судна должны храниться в охраняемых помещениях.
7.13. Базы для стоянок маломерных судов должны быть оборудованы специальными ваннами (емкостями) для регулирования в них двигателей, иметь договоры на вывоз отходов с соответствующим региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
(пп. 7.13 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2022 N 266-пП)
7.14. Ремонт лодочных моторов должен производиться на специально отведенных участках территории базы, при этом должны быть предусмотрены мероприятия, препятствующие попаданию масел, бензина, сточных вод и ветоши в водоем и почву.
7.15. Хранилища нефтепродуктов должны быть расположены в закрытых помещениях или на специальных площадках с навесами. Должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие попадание нефтепродуктов в водоем с ливневыми, талыми водами и в случаях их разлива.
7.16. В темное время суток территория и акватория базы должны быть освещены, при этом свет от осветительных приборов не должен ослеплять судоводителей, проходящих мимо баз судов.
(пп. 7.16 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2022 N 266-пП)
7.17. При использовании на базах грузоподъемных, в том числе судоподъемных средств, должны быть обеспечены безопасные условия труда.
7.18. Каждая база должна иметь:
7.18.1. Акт технического освидетельствования базы;
7.18.2. Акты испытаний причалов, мостков, сходен и устройств;
7.18.3. Настоящие Правила;
7.18.4. Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 09.11.2015 N 619-пП;
7.18.5. Журнал учета выхода (прихода) судов;
7.18.6. Инструкцию о порядке выпуска судов в плавание;
7.18.7. Журнал для дежурно-вахтенной службы базы;
(п. 7.18.7. в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 09.11.2011 N 779-пП)
7.18.8. Адреса и телефоны ближайших отделений полиции, пожарной охраны, постов полиции, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Пензенской области, государственного бюджетного учреждения Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр", спасательных станций и пунктов;
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 08.02.2010 N 68-пП, от 16.03.2011 N 145-пП)
7.18.9. Акты промеров глубин, водолазного обследования;
7.18.10. Журнал прогнозов погоды, уровней воды и путевой информации;
7.18.11. Договор или решение органов местного самоуправления на водопользование.
7.19. На базах должны находиться следующие стенды:
7.19.1. Схема базы (расположение на ней причалов, боксов, сооружений и дислокация маломерного флота);
7.19.2. Схема движения судов на акватории базы и в прилегающих районах с указанием глубин;
7.19.3. Правила пользования маломерными судами;
7.19.4. Правила рыболовства и природоохранного законодательства;
7.19.5. Расписание тревог "Человек за бортом" и "Пожарная тревога";
7.19.6. Ежедневные метеосводки о состоянии и прогнозе погоды, высоте волны и силе ветра;
7.19.7. Информация об аварийных происшествиях, экологических происшествиях, их последствиях, о характерных нарушениях Правил пользования маломерными судами, нарушениях природоохранного законодательства, а также об изменениях навигационной обстановки.
7.20. Правила, схемы, расписания, планы, информационные сообщения и другие материалы на стендах должны располагаться таким образом, чтобы обеспечить изучение их судоводителями и пассажирами маломерных судов.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЧАЛЬНЫМ СООРУЖЕНИЯМ БАЗ (СТОЯНОК)
ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

Утратил силу. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 05.04.2022 N 266-пП.





Утверждены
Постановлением
Правительства
Пензенской области
от 9 апреля 2007 г. N 227-пП

ПРАВИЛА
ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утратили силу. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.10.2007 N 714-пП.
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