Информация об уровне цены на тепловую энергию (мощность) на 2024 год, определенном в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562

№ п/п	Наименование системы теплоснабжения 	Вид топлива	Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в поселениях, городских округах, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, на 2024 год, руб. Гкал (без НДС)	Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в поселениях, городских округах, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, на 2024 год, руб. Гкал (с НДС)	
1	Система теплоснабжения г. Кузнецка (источник тепловой, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	газ природный	2964,48	

3 557,38	

№пп	Наименование	Значения	
1	2	3	
1	Уровень цены на тепловую энергию (мощность) без НДС, руб./Гкал	2 964,48	
1.1	Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РТi)	966,93	
1.2	Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (КРi)	1 326,54	
1.3	Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования (Нi)	315,11	
1.4	Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ПРi)	297,77	
1.5	Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РДi)	58,13	
1.6	Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔBi)	0,00	
Составляющие предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в системе теплоснабжения г. Кузнецка на 2024 год.

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в системе теплоснабжения г. Кузнецка на 2024 год.
п/п	Наименование показателя	Ед.изм.		
1.	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения	-	Природный газ	
2.	Технико-экономические параметры работы котельных	
2.1.	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	7	
2.2.	Площадь земельного участка под строительство	кв. м	500	
2.3.	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная	кв. м	75-104	
2.4.	Средняя этажность жилищной застройки	этажей	18	
2.5.	Тип оборудования по видам используемого топлива	-	Блочно-модульная котельная	
2.6.	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной	-	0,97	
2.7.	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной	кг у.т./ Гкал	156,1	
2.8.	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной	млн куб. м/год	2,4 - 4,9	
2.9.	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии	-	Первая ценовая категория	
2.10.	Расход воды на водоподготовку	куб. м/ год	1871	
2.11.	Расход воды на собственные нужды котельной	куб. м/ год	61	
2.12.	Объем водоотведения	куб. м/ год	73	
2.13.	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной	тыс. руб.	67 671	
2.14.	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной	тыс. руб.	43 385	
2.15.	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной	-	0,015	
3.	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей	
3.1.	Температурный график	˚С	110/70	
3.2.	Теплоноситель	-	горячая вода	
3.3.	Расчетное давление в сети	МПа (кгс/кв. см)	0,6 (6,0)	
3.4.	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов	-	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается	
3.5.	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов	-	подземный бесканальный	
3.6.	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов	-	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке	
3.7.	Параметры тепловой сети:	
3.7.1.	длина тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов	м	1047	
3.7.2.	средневзвешенный диаметр трубопроводов для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов	мм	205	
3.8.	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов	тыс. руб.	26 941,06	
3.9.	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов	тыс. руб.	14 282	
3.10.	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей	-	0,015	
4.	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям	
4.1.	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной	кВт	110	
4.2.	Уровень напряжения электрической сети	кВ	10(6)	
4.3.	Категория надежности электроснабжения	-	первая	
4.4.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)	-	осуществляется	
4.5.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»	-	осуществляется	
4.6.	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»	-	выполняется	
4.6.1.	строительство воздушных линий	-	не осуществляется	
4.6.2.	строительство кабельных линий:	-	осуществляется	
4.6.2.1	протяженность линий	км	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)	
4.6.2.2	сечение жилы	кв. мм	25	
4.6.2.3	материал жилы	-	алюминий	
4.6.2.4	количество жил в линии	штук	3	
4.6.2.5	способ прокладки	-	в траншее	
4.6.2.6	вид изоляции кабеля	-	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой	
4.6.3.	строительство пунктов секционирования	-	осуществляется	
4.6.4.	количество пунктов секционирования	штук	2	
4.6.5.	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения	-	не осуществляется	
4.6.6.	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения	-	не осуществляется	
4.6.7.	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения	-	не осуществляется	
4.6.8.	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения	-	не осуществляется	
4.7.	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий	-	осуществляется	
4.8.	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)	-	осуществляется	
4.9.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети	-	осуществляется	
4.10.	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	-		
4.10.1.	Приволжский федеральный округ
	тыс. рублей	                                                15	
5.	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения	
5.1.	Объем бака аварийного запаса воды	куб. м	90	
				
5.2.	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения	кв. см	до 300	
				
5.3.	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки	куб. м/ч	до 10	
				
5.4.	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения	мм	25	
				
5.5.	Диаметр трубопровода сетей водоотведения	мм	100	
				
5.6.	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:	
5.6.1.	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения	-	подземная	
5.6.2.	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)	-	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал	
5.6.3.	глубина залегания	-	ниже глубины промерзания	
5.6.4.	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения	-	городская застройка, новое строительство	
5.6.5.	тип грунта	-	по местным условиям	
5.7.	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения	куб. м/сутки	5,45	
5.8.	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения	куб. м/ сутки	0,2	
5.9.	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения	м	300	
5.10.	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети	рублей/куб. м/сутки	61 211	
5.11.	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения	рублей/м	45 675	
5.12.	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети	рублей/куб. м/сутки	65 637	
5.13.	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения	рублей/м	31 684	
6.	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям	
6.1.	Тип газопровода	-	оцинкованный, однотрубный	
6.2.	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)	-	наземная	
6.3.	Диаметр газопровода	мм	100	
6.4.	Масса газопровода	т/м	0,0125	
6.5.	Протяженность газопровода	м	1000	
6.6.	Максимальный часовой расход газа	куб. м/ч	1065	
6.7.	Газорегуляторные пункты шкафные	штук	1	
6.8.	Тип газорегуляторного пункта	-	2 нитки редуцирования	
6.9.	Пункт учета расхода газа	штук	1	
6.10.	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям	тыс. руб.	2 892	
7.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,375	
8.	Коэффициент для температурных зон	 	 	
8.1.	Котельная 	-	1,038	
9.	Коэффициент сейсмического влияния	 	 	
9.1.	Котельная 	-	1	
9.2.	Тепловые сети	-	1	
9.3.	Степень сейсмической опасности 	баллов	менее 6	
10.	Температурная зона	-	IV	
11.	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной	-	1	
12.	Инвестиционные параметры	 	 	
12.1.	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала	%	13,88	
12.2.	Базовый уровень ключевой ставки Банка России	%	12,64	
12.3.	Срок возврата инвестированного капитала	лет	10	
12.4.	Период амортизации котельной и тепловых сетей	лет	15	
13.	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей	 	 	
13.1.	Начальник котельной	-	1 / 63,9/ 100 / 63,9	
13.2.	Старший оператор	-	5 / 47 / 50 / 23,5	
13.3.	Слесарь	-	1 / 47/ 100 / 47	
13.4.	Инженер-электрик	-	1 / 47 / 33 / 15,5	
13.5.	Инженер-химик	-	1 / 47 / 33 / 15,5	
13.6.	Инженер КИП	-	1 / 47 / 33 / 15,5	
14.	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной	руб.	112 025	
15.	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля	-	-	
16.	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)	тыс. Гкал	22,31	
17.	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии	руб./Гкал	966,93	
17.1.	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации, на 2022 год	руб./ тыс. куб. метров	5 603,61	
17.2.	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 	ккал/куб. метров	7900
(Приказ ФАС России от 01.07.2022 №493/22)	
17.3.	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:	%	 	
	2023 год; 		8,5	
	 		 (с 1 декабря 2022);	
	2024 год		11,2	

		(с 1 июля)
 (Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023)	
17.4.	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)	 	ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»	
18.	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:	руб./Гкал	1 326,54	
18.1.	величина капитальных затрат на строительство котельной 	тыс. руб.	105 197,04	
18.2.	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения	-	IV температурная зона, менее 6 баллов	
18.3.	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 	км	до 200 км 	
18.4.	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов	-	не отнесен	
18.5.	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей	тыс. руб.	40 347,65	
18.6.	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных	тыс. руб.	15	
			Таблица ТЭП (III)	
				
18.7.	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных	тыс. руб.	13 735,53 (водоснабжение)	
			9 506,21 (водоотведение)	
			Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области № 147 от 20.12.2018 /
На основании данных Таблицы ТЭП (IV)	
18.8.	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных 	тыс. руб.	2 892,00	
			Таблица ТЭП (V)	
18.9.1.	стоимость земельного участка для строительства котельной	тыс.руб. 	300,03	
18.9.2.	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной кадастровой стоимости земельного участка 	тыс. руб./кв. метр	0,401	
			(Приказ Департамента государственного имущества Пензенской области от 26.11.2018 г. №673-пр)	
18.10.1.	норма доходности инвестированного капитала	%	9,60%	
18.10.2.	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации	%	7,50% 01.01.2023 – 23.07.2023	
			8,50% 24.07.2023 – 14.08.2023	
			12,00% 15.08.2023 – 17.09.2023	
			13,00% 18.09.2023– 30.09.2023	
				
			Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2023 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 8,40%	
18.11.	значения индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):	%		
	2020 год;		-2,9%
(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 30.09.2021)	
	2021 год;

2022 год;

2023 год;

2024 год.		
24,5%
(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов от 28.09.2022)

11,4%
(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023)

2,4%
(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023)

8,6%
(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023)
	
19.	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:	руб./Гкал	315,11	
19.1.	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 	тыс. руб.	4 318,73	
19.2.	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности	%	20	
19.3.	величина расходов на уплату налога на имущество 	тыс. руб.	2 709,02	
19.4.	величина ставки налога на имущество	%	2,20%	
19.5.	величина расходов на уплату земельного налога 	тыс. руб.	0,9	
19.6.	величина ставки земельного налога	%	0,3	
19.7.	стоимость земельного участка для размещения котельной	тыс. руб.	300,03	
20.	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:	руб./Гкал	297,77	
20.1.	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году	тыс. руб.	865,01	
20.2.	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году	тыс. руб.	1 961,50	
20.3.	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году	руб./кВт.ч	ООО «ТНС энерго Пенза» - 5,60
(https://penza.tns-e.ru/disclosure/reporting/sred-nereg-tsena/?PARAMS={"YEAR":["2019"]})	
20.4.	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году	тыс. руб.	54,44
	
20.5.	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций	руб./куб. метров	МУП "Водоканал"	
			Тариф на питьевую воду – 27,35	
			Тариф на водоотведение – 21,88	
			(Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области № 120 от 17.12.2018)	
20.6.	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов	тыс. руб.	1 212,69	
20.7.	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 	тыс. руб.	511,09	
21.	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам	руб./Гкал	58,13	
22.	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):	руб./Гкал	0