[bookmark: _Toc467747593][bookmark: _Toc468100491]Инструкция по заполнению 
данных по мониторингу реализации региональной программы
 капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Таблица 1. Многоквартирные дома в региональной программе капитального ремонта (отчет КР-1.1)

	№
	Наименование поля
	Едини-ца измерения
	Формат

	1
	Субъект Российской Федерации
	-
	текст

	2
	Код ОКТМО муниципального района
	-
	текст, 8 знаков

	3
	Наименование муниципального района
	-
	текст

	4
	Код МКД
	-
	текст

	5
	Код дома по ФИАС
	-
	текст

	6
	Адрес МКД
	-
	текст

	7
	Год ввода в эксплуатацию МКД
	-
	текст, 4 знака

	8
	Статус объекта культурного наследия
	Дата признания
	-
	дата, дд.мм.гггг

	9
	
	Категория
	
	текст

	10
	Общая площадь МКД
	кв. м
	вещественное число

	11
	Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт
	кв. м
	вещественное число

	12
	Количество помещений МКД
	всего
	ед.
	целое число

	13
	
	в том числе жилых
	ед.
	целое число

	14
	
	в том числе нежилых
	ед.
	целое число

	15
	Площадь помещений МКД
	всего
	кв. м
	вещественное число

	16
	
	в том числе жилых
	кв. м
	вещественное число

	17
	
	в том числе нежилых
	кв. м
	вещественное число

	18
	Количество жителей
	чел.
	целое число

	19
	Этажность
	Количество этажей (максимум)
	ед.
	целое число

	20
	
	Количество этажей (минимум)
	ед.
	целое число

	21
	Способ формирования фонда капитального ремонта
	-
	текст, 1 знак

	22
	Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта
	-
	дата, дд.мм.гггг

	23
	БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете)
	-
	текст, 9 знаков

	24
	Финансирование капитального ремонта
	Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего)
	тыс. руб.
	вещественное число

	25
	
	Остаток задолженности по кредитам (товарным займам)
	тыс. руб.
	вещественное число

	26
	
	Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	вещественное число

	27
	
	Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту
	всего
	тыс. руб.
	вещественное число

	28
	
	
	в том числе субсидии
	тыс. руб.
	вещественное число

	29
	
	Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту
	тыс. руб.
	вещественное число

	30
	
	Дата актуализации информации
	-
	дата, дд.мм.гггг

	31
	Дата наступления обязанности по уплате взносов
	-
	месяц и год, мм.гггг

	32
	Размер взноса собственников на капитальный ремонт
	руб./кв. м в мес.
	вещественное число

	33
	Класс энергоэффективности дома
	-
	текст, 3 знака

	34
	Дата присвоения класса энергоэффективности дома
	-
	дата, дд.мм.гггг

	35
	Предыдущий класс энергоэффективности дома
	-
	текст, 3 знака

	36
	Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту
	-
	текст

	37
	Дата признания многоквартирного дома аварийным в установленном порядке
	-
	дата, дд.мм.гггг

	38
	Дата исключения дома из региональной программы
	-
	дата, дд.мм.гггг

	39
	Комментарий
	-
	текст



В таблице 1 рекомендуется отражать сведения по каждому многоквартирному дому, включенному в действующую региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также исключенному из программы,   в случае если по нему проведены работы (услуги) по капитальному ремонту в рамках реализации такой программы, начиная с 2014 года.
В графе 1 таблицы 1 рекомендуется отражать наименование субъекта Российской Федерации.
В графе 2 таблицы 1 рекомендуется отражать код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО), соответствующий наименованию муниципального района и (или) городскому округу, на территории которого расположен многоквартирный дом.
В графе 3 таблицы 1 рекомендуется отражать наименование муниципального района и (или) городского округа, на территории которого расположен многоквартирный дом.
В графе 4 таблицы 1 рекомендуется отражать уникальный идентификационный код (УИК) многоквартирного дома, который закрепляется субъектом Российской Федерации за каждым многоквартирным домом, не подлежит дальнейшему изменению и может состоять только из цифр, не должен содержать пробелов.
В графе 5 таблицы 1 рекомендуется отражать глобальный уникальный идентификатор дома (HOUSEGUID) в соответствии с федеральной информационной адресной системой (ФИАС).
В графе 6 таблицы 1 рекомендуется отражать полный адрес многоквартирного дома.
В графе 7 таблицы 1 рекомендуется отражать год ввода многоквартирного дома                в эксплуатацию в соответствии с техническим паспортом многоквартирного дома.
В графе 8 таблицы 1 рекомендуется отражать дату присвоения многоквартирному дому статуса объекта культурного наследия (при наличии).
В графе 9 таблицы 1 рекомендуется отражать категорию историко-культурного значения объекта культурного наследия согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (при наличии). Возможен выбор из нескольких вариантов:
Код 0 – «объект культурного значения федерального значения»,
Код 1 – «объект культурного значения регионального значения»,
Код 2 – «объект культурного значения местного значения»,
Код 3 – «выявленный МКД, обладающий признаками объекта культурного наследия.
В графе 10 таблицы 1 рекомендуется отражать общую площадь многоквартирного дома, включая площадь мест общего пользования, в соответствии с техническим паспортом многоквартирного дома.
В графе 11 таблицы 1 рекомендуется отражать общую площадь помещений многоквартирного дома, включенного в региональную программу капитального ремонта, по состоянию на отчетную дату, по которой производится начисление взносов на капитальный ремонт.
В графе 12 таблицы 1 рекомендуется отражать количество жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирном доме. Рассчитывается как сумма значений граф 13 и 14 таблицы 1.
В графе 13 таблицы 1 рекомендуется отражать количество жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме.
В графе 14 таблицы 1 рекомендуется отражать количество нежилых помещений в многоквартирном доме.
В графе 15 таблицы 1 рекомендуется отражать совокупную площадь жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирном доме (без учета площади мест общего пользования). Рассчитывается как сумма значений граф 16 и 17 таблицы 1.
В графе 16 таблицы 1 рекомендуется отражать совокупную площадь жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме.
В графе 17 таблицы 1 рекомендуется отражать совокупную площадь нежилых помещений в многоквартирном доме.
В графе 18 таблицы 1 рекомендуется отражать количество жителей, зарегистрированных в установленном порядке в многоквартирном доме.
В графе 19 таблицы 1 рекомендуется отражать максимальное количество этажей              в многоквартирном доме. Подземные этажи и цокольные этажи, верх перекрытия которых находится выше средней планировочной отметки земли менее чем на 2 м.                   не учитываются.
В графе 20 таблицы 1 рекомендуется отражать минимальное количество этажей              в многоквартирном доме. Подземные этажи и цокольные этажи, верх перекрытия которых находится выше средней планировочной отметки земли менее чем на 2 м.                не учитываются.
В графе 21 таблицы 1 рекомендуется отражать способ формирования фонда капитального ремонта в многоквартирном доме. Возможен выбор из нескольких вариантов:
код 0 - "не выбран";
код 1 - "счет регионального оператора";
код 2 - "специальный счет, владельцем которого является региональный оператор";
код 3 - "специальный счет, владельцем которого является управляющая компания";
код 4 - "специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья";
код 5 - "специальный счет, владельцем которого является жилищно-строительный кооператив";
код 6 - "специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное                      в кодах 2 - 5".
В графе 22 таблицы 1 рекомендуется отражать дату принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта в соответствии со статьей 170 Жилищного кодекса Российской Федерации.
В графе 23 таблицы 1 рекомендуется отражать банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации (банка), в которой открыт счет (специальный счет) для аккумулирования взносов на капитальный ремонт.
В графе 24 таблицы 1 рекомендуется отражать совокупный объем средств                  на проведение капитального ремонта, собранный собственниками помещений                            в многоквартирном доме с момента наступления обязанности по уплате взносов                  (в соответствии с частью 1 статьи 170 Жилищного Кодекса Российской Федерации),                  а также дополнительных взносов собственников, принятых к зачету (в соответствии            с частью 1.1 статьи 158 и частью 5 статьи 181 Жилищного Кодекса Российской Федерации).
В графе 25 таблицы 1 рекомендуется отражать остаток задолженности                          по кредитам (товарным займам).
В графе 26 таблицы 1 рекомендуется отражать объем задолженности собственников по начислениям взносов на капитальный ремонт. Если сумма собранных средств на проведение капитального ремонта превышает сумму начислений, рекомендуется отражать значение "0".
В графе 27 таблицы 1 рекомендуется отражать совокупный объем средств, израсходованных на оплату работ (услуг) по капитальному ремонту с начала действия региональной программы капитального ремонта, финансируемых из источников, образующих фонд капитального ремонта (в соответствии с ч. 1 ст. 170 ЖК РФ).
В графе 28 таблицы 1 рекомендуется отражать объем субсидий, израсходованных на оплату работ (услуг) по капитальному ремонту с начала действия региональной программы капитального ремонта.
В графе 29 таблицы 1 рекомендуется отражать остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту. Рассчитывается как разница значений граф 24 и 27 таблицы 1.
В графе 30 таблицы 1 рекомендуется отражать дату, на которую актуальна информация, указанная в графах 24 - 29.
В графе 31 таблицы 1 указываются месяц и год фактического возникновения                в субъекте Российской Федерации обязательств собственников помещений                             в многоквартирных домах осуществлять взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
В графе 32 таблицы 1 рекомендуется отражать размер взноса собственников помещений на капитальный ремонт за 1 кв. м площади.
В графе 33 таблицы 1 рекомендуется отражать класс энергетической эффективности дома, присвоенный дому в соответствии с правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утверждёнными приказом Минстроя России от 6 июня 2016 г. N 399/пр «Об утверждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»,                            а в случае, если такой класс не присвоен – по энергопаспорту:
код 0 - "не присвоен";
код 1 - "A++";
код 2 - "A+";
код 3 - "A";
код 4 - "B";
код 5 - "C";
код 6 - "D";
код 7 - "E";
код 8 - "F";
код 9 - "G".
В графе 34 таблицы 1 рекомендуется отражать дату присвоения класса энергетической эффективности дома, указанного в графе 33 таблицы 1.
В графе 35 таблицы 1 рекомендуется отражать предыдущий класс энергетической эффективности дома (по отношению к классу, указанному в графе 33 таблицы 1):
код 0 - "не присвоен";
код 1 - "A++";
код 2 - "A+";
код 3 - "A";
код 4 - "B";
код 5 - "C";
код 6 - "D";
код 7 - "E";
код 8 - "F";
код 9 - "G".
В графе 36 таблицы 1 рекомендуется отражать факт изменения класса энергоэффективности дома в связи с проведенными работами (услугами)                             по капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Возможен выбор одного из нескольких вариантов:
код 0 - "нет";
код 1 - "да".
В графе 37 таблицы 1 рекомендуется отражать дату признания многоквартирного дома аварийным в установленном порядке в случае, если дом был признан аварийным, при этом по нему проведены работы (услуги) по капитальному ремонту в рамках реализации такой программы, начиная с 2014 года.
В графе 38 таблицы 1 рекомендуется отражать дату исключения дома                          из региональной программы капитального ремонта общего имущества                                    в многоквартирных домах, в случае если дом был исключен из программы, при этом по нему проведены работы (услуги) по капитальному ремонту в рамках реализации такой программы, начиная с 2014 года.
В графе 39 таблицы 1 рекомендуется отражать дополнительную информацию (при необходимости).
















Таблица 2. Конструктивные элементы, инженерные системы и объекты общего имущества (отчет КР-1.2)

	№
	Наименование поля
	Единица измерения
	Формат

	1
	Субъект Российской Федерации
	-
	текст

	2
	Код ОКТМО муниципального района
	-
	текст, 8 знаков

	3
	Наименование муниципального района
	-
	текст

	4
	Код МКД
	-
	текст

	5
	Адрес МКД
	-
	текст

	6
	Код конструктивного элемента (системы)
	-
	текст

	7
	Вид конструктивного элемента (системы)
	-
	текст

	8
	Характеристики конструктивных элементов и систем
	Внутридомовые инженерные системы
	Тип системы
	-
	текст

	9
	
	
	Протяженность сетей
	м.
	вещественное число

	10
	
	
	Мощность
	в зависимос-ти от типа системы
	вещественное число

	11
	
	Лифтовое оборудование
	Тип лифта
	-
	текст

	12
	
	
	Грузоподъемность
	кг
	вещественное число

	13
	
	
	Количество остановок
	ед.
	целое число

	14
	
	
	Дата ввода лифта в эксплуатацию
	-
	дата, дд.мм.гггг

	15
	
	
	Дата вывода лифта из эксплуатации
	-
	дата, дд.мм.гггг

	16
	
	
	Планируемая дата вывода лифта из эксплуатации
	-
	дата, дд.мм.гггг

	17
	
	Крыша
	Тип крыши, кровли
	-
	текст

	18
	
	
	Площадь кровли
	кв. м
	вещественное число

	19
	
	Площадь подвала
	кв. м
	вещественное число

	20
	
	Фасад
	Тип фасада
	-
	текст

	21
	
	
	Площадь фасада
	кв. м
	вещественное число

	22
	
	Тип фундамента
	-
	текст

	23
	
	Материал стен
	-
	текст

	24
	Год проведения последнего капитального ремонта
	-
	текст, 4 знака

	25
	Комментарий
	-
	текст



При заполнении таблицы 2 рекомендуется указывать все конструктивные элементы, инженерные системы и объекты общего имущества (далее - Элементы)                     в многоквартирном доме. При этом для многоквартирного дома допускается указание        не более одного Элемента каждого вида, за исключением вида Элемента "код 7 - лифтовое оборудование, лифтовые шахты". Количество Элементов вида "код 7 - лифтовое оборудование, лифтовые шахты" должно соответствовать количеству установленных лифтов в многоквартирном доме. Графы 8 - 22 таблицы 2 заполняются             в соответствии с тем видом Элемента, код и вид которого указаны  в графах 6 и 7 таблицы 2.
В графе 1 таблицы 2 рекомендуется отражать наименование субъекта Российской Федерации.
В графе 2 таблицы 2 рекомендуется отражать код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО), соответствующий наименованию муниципального района и (или) городскому округу, на территории которого расположен многоквартирный дом, за которым закрепляется Элемент, согласно графе 2 таблицы 1.
В графе 3 таблицы 2 рекомендуется отражать наименование муниципального района и (или) городского округа, на территории которого расположен многоквартирный дом, за которым закрепляется Элемент, согласно графе 3 таблицы 1.
В графе 4 таблицы 2 рекомендуется отражать соответствующий уникальный идентификационный код (УИК) многоквартирного дома, за которым закрепляется Элемент, согласно графе 4 таблицы 1.
В графе 5 таблицы 2 рекомендуется отражать полный адрес многоквартирного дома,                за которым закрепляется Элемент, согласно графе 6 таблицы 1.
В графе 6 таблицы 2 рекомендуется отражать уникальный идентификационный код (УИК) Элемента, который закрепляется субъектом Российской Федерации за каждым конструктивным элементом или внутридомовой инженерной системой многоквартирного дома, не подлежит дальнейшему изменению и может состоять только из цифр, не должен содержать пробелов.
В графе 7 таблицы 2 рекомендуется отражать вид Элемента.
Возможен выбор из нескольких вариантов:
код 0 - "общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов)";
код 1 - "инженерные системы (все виды)";
код 2 - "инженерная система электроснабжения";
код 3 - "инженерная система газоснабжения";
код 4 - "инженерная система теплоснабжения";
код 5 - "инженерная система водоснабжения";
код 6 - "инженерная система водоотведения";
код 7 - "лифтовое оборудование, лифтовая шахта";
код 8 - "крыша";
код 9 - "подвал";
код 10 - "фасад";
код 11 - "фундамент".
Иные Элементы (код в диапазоне от 50 до 99 присваивается субъектом Российской Федерации по согласованию с Фондом).
В графе 8 таблицы 2 рекомендуется отражать тип внутридомовой инженерной системы. Возможные значения:
код 1 - "центральная";
код 2 - "автономная";
код 3 - "комбинированная".
В графе 9 таблицы 2 рекомендуется отражать протяженность внутридомовой инженерной системы указанного типа.
В графе 10 таблицы 2 рекомендуется отражать мощность внутридомовой инженерной системы указанного типа (где применимо). Значение рекомендуется отражать в числовом формате, в соответствующей единице измерения. Тепловая мощность системы теплоснабжения рекомендуется отражать в Гкал/час, совокупная присоединенная мощность системы электроснабжения рекомендуется отражать в кВт.
В графе 11 таблицы 2 рекомендуется отражать тип лифтового оборудования. Возможные значения:
код 1 - "пассажирский лифт";
код 2 - "грузовой лифт".
В графе 12 таблицы 2 рекомендуется отражать предельная грузоподъемность установленного лифтового оборудования.
В графе 13 таблицы 2 рекомендуется отражать количество обслуживаемых лифтом этажей, на которых он может остановиться.
В графе 14 таблицы 2 рекомендуется отражать дату из акта о вводе лифта в эксплуатацию, заверенного представителем уполномоченного органа в установленном законодательством порядке. В случае отсутствия акта о вводе лифта в эксплуатацию, информацию рекомендуется указывать в соответствии с паспортом лифта, в котором представителем уполномоченного органа сделана запись о разрешении применения/эксплуатации лифта. В случае отсутствия акта ввода лифта в эксплуатацию, паспорта лифта, рекомендуется запросить информацию о дате изготовления лифта                  у производителя (завода-изготовителя). В случае отсутствия сведений о дате ввода лифта в эксплуатацию в указанных выше источниках информации и иных технических документах по лифту, рекомендуется указывать год ввода дома в эксплуатацию. 
В графе 15 таблицы 2 рекомендуется отражать дату из акта о выводе лифта                     из эксплуатации, в котором инспектором уполномоченного надзорного органа сделана соответствующая запись, либо дату о выводе лифта из эксплуатации в паспорте лифта.
В графе 16 таблицы 2 рекомендуется отражать планируемую дату вывода лифта                 из эксплуатации с учетом срока его безопасной эксплуатации, указанного в паспорте лифта.
В графе 17 таблицы 2 рекомендуется отражать тип крыши и кровли многоквартирного дома. Возможные значения:
код 1 - "плоская, комбинированная";
код 2 - "плоская, безрулонная железобетонная";
код 3 - "плоская, из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная)";
код 4 - "плоская, из иного материала";
код 5 - "плоская, из металлочерепицы";
код 6 - "плоская, из оцинкованной стали";
код 7 - "плоская, из профилированного настила";
код 8 - "плоская, из рулонных материалов";
код 9 - "плоская, мягкая (наплавляемая) крыша";
код 10 - "плоская, иная";
код 11 - "скатная, комбинированная";
код 12 - "скатная, безрулонная железобетонная";
код 13 - "скатная, из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная)";
код 14 - "скатная, из иного материала";
код 15 - "скатная, из металлочерепицы";
код 16 - "скатная, из оцинкованной стали";
код 17 - "скатная, из профилированного настила";
код 18 - "скатная, из рулонных материалов";
код 19 - "скатная, мягкая (наплавляемая) крыша";
код 20 - "скатная, иная".
В графе 18 таблицы 2 рекомендуется отражать площадь кровли соответствующего типа.
В графе 19 таблицы 2 рекомендуется отражать площадь подвала по полу.
В графе 20 таблицы 2 рекомендуется отражать тип фасада многоквартирного дома. Возможные значения:
код 1 - "комбинированный";
код 2 - "соответствует материалу стен";
код 3 - "оштукатуренный";
код 4 - "окрашенный";
код 5 - "облицованный плиткой";
код 6 - "облицованный камнем";
код 7 - "сайдинг";
код 8 - "иной";
В графе 21 таблицы 2 рекомендуется отражать площадь фасада многоквартирного дома.
В графе 22 таблицы 2 рекомендуется отражать тип фундамента многоквартирного дома. Возможные значения:
код 1 - "сборный";
код 2 - "сплошной";
код 3 - "столбчатый";
код 4 - "ленточный";
код 5 - "бетонные столбы";
код 6 - "свайный";
код 7 - "иной".
В графе 23 таблицы 2 рекомендуется отражать материал стен многоквартирного дома. Возможные значения: 
код 1 - "дерево";
код 2 – "железобетонная панель";
код 3 – "ж/б 3-х слойная панель с утеплителем";
код 4 – "керамзитобетон (блоки) ";
код 5 – "кирпич"
код 6 – "монолит";
код 7 – "шлакобетон (блоки) ";
код 8 – "иное".
В графе 24 таблицы 2 рекомендуется отражать год проведения последнего капитального ремонта указанного Элемента. В случае, если капитальный ремонт Элемента не проводился, рекомендуется отражать год ввода многоквартирного дома                  в эксплуатацию.
В графе 25 таблицы 2 рекомендуется отражать дополнительную информацию (при наличии).





















Таблица 3. Работы (услуги) по капитальному ремонту (отчет КР-1.3)

	№
	Наименование поля
	Едини-ца измерения
	Формат

	1
	Субъект Российской Федерации
	-
	текст

	2
	Код ОКТМО муниципального района
	-
	текст, 
8 знаков

	3
	Наименование муниципального района
	-
	текст

	4
	Код МКД
	-
	текст

	5
	Адрес МКД
	-
	текст

	6
	Код конструктивного элемента (системы)
	-
	текст

	7
	Код работы (услуги)
	-
	текст

	8
	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации
	-
	текст

	9
	Год завершения работы (услуги) 
	в соответствии с региональной программой капитального ремонта 
	-
	текст, 4 знака

	10
	
	в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы
	-
	текст, 4 знака

	11
	Код краткосрочного плана, в который включена работа (услуга)
	-
	текст

	12
	Стоимость работы (услуги)
	в соответствии с утвержденным планом (планами)
	руб.
	веществен-ное число

	13
	
	в соответствии с заключенными договорами
	руб.
	веществен-ное число

	14
	
	принято по актам
	руб.
	веществен-ное число

	15
	Единица измерения
	-
	текст

	16
	Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицей измерения
	-
	веществен-ное число

	17
	Количество лифтов, замена которых предусмотрена работой (услугой)
	шт.
	целое число

	18
	Заказчик работы (услуги) по капитальному ремонту
	Наименование
	-
	текст

	19
	
	ИНН
	-
	текст

	20
	Исполнитель работы (услуги) по капитальному ремонту
	Наименование
	-
	текст

	21
	
	ИНН
	-
	текст

	22
	Дата заключения договора подряда
	-
	дата, дд.мм.гггг

	23
	Плановая дата завершения работ (услуг) по договору подряда
	-
	дата, дд.мм.гггг

	24
	Дата подписания акта приемки
	-
	дата, дд.мм.гггг

	25
	Примечание
	-
	текст

	26
	Дата актуализации информации
	-
	дата, дд.мм.гггг

	27
	Принадлежность к "типовой работе"
	-
	текст



В таблице 3 рекомендуется указывать все работы (услуги) по капитальному ремонту, выполнение которых завершено в рамках реализации региональной программы капитального ремонта начиная с 2014 года и выполнение которых предусмотрено действующей региональной программой капитального ремонта и/или краткосрочным планом (планами) реализации такой программы, независимо от срока выполнения (далее - Работы). Работы, проведение которых предусмотрено более одного раза, указываются отдельно.
В графе 1 таблицы 3 рекомендуется отражать наименование субъекта Российской Федерации.
В графе 2 таблицы 3 рекомендуется отражать код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО), соответствующий наименованию муниципального района и (или) городскому округу, на территории которого расположен многоквартирный дом, в отношении которого выполнена или запланирована работа (услуга) по капитальному ремонту, согласно графе 2 таблицы 1.
В графе 3 таблицы 3 рекомендуется отражать наименование муниципального района и (или) городского округа, на территории которого расположен многоквартирный дом, в отношении которого выполнена или запланирована работа (услуга) по капитальному ремонту, согласно графе 3 таблицы 1.
В графе 4 таблицы 3 рекомендуется отражать соответствующий уникальный идентификационный код (УИК) многоквартирного дома, в отношении которого выполнена или запланирована работа (услуга) по капитальному ремонту, согласно графе 4 таблицы 1.
В графе 5 таблицы 3 рекомендуется отражать полный адрес многоквартирного дома, в отношении которого выполнена или запланирована работа (услуга) по капитальному ремонту, согласно графе 6 таблицы 1.
В графе 6 таблицы 3 рекомендуется отражать соответствующий уникальный идентификационный код (УИК) Элемента многоквартирного дома в соответствии с графой 6 таблицы 2.
В графе 7 таблицы 3 рекомендуется отражать код соответствующего вида работы (услуги).
Работам (услугам) по капитальному ремонту, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации, присваиваются следующие коды:
код 1 - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
код 2 - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения;
код 3 - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;
код 4 - ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения;
код 5 - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения;
код 6 - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;
код 7 - ремонт лифтовых шахт;
код 8 - ремонт крыши;
код 9 - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу                        в многоквартирном доме;
код 10 - ремонт фасада;
код 11 - ремонт фундамента многоквартирного дома;
код 12 - ремонт внутридомовых инженерных систем (без отнесения                                  к конкретному виду таких систем).
Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации перечень работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме может быть дополнен работами (услугами) со следующими кодами:
код 20 - разработка проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);
код 21 - строительный контроль;
код 22 - утепление фасада;
код 23 - переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу;
код 24 - устройство выходов на кровлю;
код 25 - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии;
код 26 - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды;
код 27 - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды;
код 28 - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии;
код 29 - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления газа;
код 30 - установка узлов управления и регулирования потребления видов ресурсов с кодами 25 - 29;
код 31 - совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов.
код 32 - ремонт лифтового оборудования;
код 33 - замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;
Иные виды работ (услуг) (код в диапазоне от 50 до 99 присваивается субъектом Российской Федерации по согласованию с Фондом).
В графе 8 таблицы 3 рекомендуется отражать наименование работы (услуги).
В графе 9 таблицы 3 рекомендуется отражать год завершения работы (услуги),                 в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества               в многоквартирных.
В графе 10 таблицы 3 рекомендуется отражать год завершения работы (услуги),               в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
В графе 11 таблицы 3 рекомендуется отражать значение идентификатора краткосрочного плана, в период действия которого выполнена или запланирована работа (услуга), выбираемое из справочника. В справочник (используется также при заполнении таблицы 1 отчета КР-2) по запросу специалиста добавляются нормативные правовые акты, которыми утверждены краткосрочные планы.
В графе 12 таблицы 3 рекомендуется отражать плановую стоимость работы (услуги) в соответствии с региональной программой капитального ремонта, краткосрочным планом ее реализации.
В графе 13 таблицы 3 рекомендуется отражать стоимость работы (услуги)                   по капитальному ремонту в соответствии с заключенными договорами.
В графе 14 таблицы 3 рекомендуется отражать фактическую стоимость работы (услуги), в соответствии с актами приемки выполненных работ (услуг).
В графе 15 таблицы 3 рекомендуется отражать соответствующую единицу измерения работы (услуги) по капитальному ремонту (штука, погонный метр, квадратный метр, кубический метр, иное).
В графе 16 таблицы 3 рекомендуется отражать объем работ (услуг)                                  в соответствии с единицами измерения, указанными в графе 15.
В графе 17 таблицы 3 рекомендуется отражать количество лифтов, замена которых предусмотрена в рамках проведения (оказания) работы (услуги).
В графе 18 таблицы 3 рекомендуется отражать наименование заказчика работ (услуг). В случае, если заказчиком выступает физическое лицо – указывается ФИО заказчика.
В графе 19 таблицы 3 рекомендуется отражать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заказчика работ (услуг). В случае, если заказчиком выступает физическое лицо – поле не заполняется.
В графе 20 таблицы 3 рекомендуется отражать наименование исполнителя работ (услуг). В случае заключения договора подряда на выполнение работ (услуг) рекомендуется отражать наименование подрядной организации, с которой заключен договор подряда по капитальному ремонту.
В графе 21 таблицы 3 рекомендуется отражать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). В случае заключения договора подряда на выполнение работ (услуг), рекомендуется отражать ИНН подрядной организации, с которой заключен договор подряда по капитальному ремонту, - 10 цифр в случае, если подрядная организация или исполнитель без договора подряда являются юридическим лицом, или 12 цифр в случае, если подрядная организация или исполнитель являются индивидуальным предпринимателем.
[bookmark: _GoBack]В графе 22 таблицы 3 рекомендуется отражать дату заключения договора подряда  с подрядной организацией на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту. В случае выполнения работ (услуг) без заключения договора подряда, рекомендуется отражать дату начала выполнения работ (услуг). В случае заключения нескольких договоров в рамках исполнения одной работы, указывается дата последнего заключенного договора.
В графе 23 таблицы 3 рекомендуется отражать плановую дату завершения работ (услуг) по капитальному ремонту. В случае заключения договора подряда                            на выполнение работ (услуг), рекомендуется отражать дату в соответствии                           с заключенным договором подряда на выполнение работ (услуг).
В графе 24 таблицы 3 рекомендуется отражать дату подписания акта приемки работ (услуг) по капитальному ремонту. В случае подписания нескольких актов  в рамках исполнения одной работы, рекомендуется отражать дату последнего подписанного акта.
В графе 25 таблицы 3 рекомендуется отражать дополнительную информацию (при наличии).
В графе 26 таблицы 3 рекомендуется отражать дату, на которую актуальна представленная в таблице 3 информация.
В графе 27 таблицы 2 рекомендуется отражать факт принадлежности работы                  к определению «типовая работа», удельная стоимость которой типична для выбранного типа работ в субъекте Российской Федерации. Типовые работы используются для расчета удельной стоимости работ. Возможен выбор одного из нескольких вариантов:
код 0 - "нет";
код 1 - "да".

