Материалы к заседанию Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области по вопросам утверждения индикативного предельного уровня цены и предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании «город Пенза» Пензенской области, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2025 год  
В соответствии с п. 49 Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.12.2017  № 1562, (далее - Правила) орган регулирования осуществляет размещение в целях проведения общественного обсуждения проекта решения об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включающего информацию, указанную в пунктах 47 и 48.1 Правил.

Согласно п. 47 Правил решение об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) содержит: 

а) величину предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (с указанием величины предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) с НДС и без НДС);

б) дату введения в действие предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

Пунктом 48 Правил предусмотрено размещение следующей информации: 

а) величину предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (с указанием величины предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) с НДС и без НДС) (рублей/Гкал);

б) параметры, установленные технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, которые использовались при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), с указанием вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения (по составляющим предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающим компенсацию расходов при производстве тепловой энергии);

в) объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (тыс. Гкал);

г) величину составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии (рублей/Гкал), а также сведения о параметрах, использованных при расчете указанной составляющей, в том числе о:

фактической цене на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку с указанием использованных источников информации (рублей/т.н.т., рублей/тыс. куб. метров);

низшей теплоте сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения (ккал/куб. метров, ккал/кг н.т.);

значениях прогнозных индексов роста цены на топливо;

наименовании организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ);

д) величину составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей (рублей/Гкал), а также сведения о параметрах, использованных при расчете указанной составляющей, в том числе о:

величине капитальных затрат на строительство котельной (тыс. рублей);

температурной зоне и сейсмическом районе, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения;

расстоянии от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением (км);

отнесении поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов;

величине капитальных затрат на строительство тепловых сетей (тыс. рублей);

величине затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных (тыс. рублей);

величине затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных (тыс. рублей);

величине затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных (тыс. рублей);

стоимости земельного участка для строительства котельной (тыс. рублей), а также удельной базовой стоимости земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования (тыс. рублей/кв. метров) с указанием источников данных, использованных при расчете удельной кадастровой стоимости земельного участка;

норме доходности инвестированного капитала, а также значении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;

значениях индексов цен производителей промышленной продукции;

е) величину составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов (рублей/Гкал), а также сведения о параметрах, использованных при расчете указанной составляющей, в том числе о:

величине расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) (тыс. рублей), и величине ставки налога на прибыль от указанной деятельности;

величине расходов на уплату налога на имущество (тыс. рублей) и величине ставки налога на имущество;

величине расходов на уплату земельного налога (тыс. рублей), величине ставки земельного налога и величине кадастровой стоимости земельного участка (тыс. рублей);

ж) величину составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии (рублей/Гкал), а также сведения о параметрах, использованных при расчете указанной составляющей, в том числе о:

величине расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году (тыс. рублей);

величине расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году (тыс. рублей), включая сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком (устанавливаемых органом регулирования - для технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и территорий, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами ), в базовом году (рублей/кВт.ч);

величине расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году (тыс. рублей), включая сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величине действующих на день окончания базового года тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифа на водоотведение, установленных для указанных организаций (рублей/куб. метров);

величине расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов (тыс. рублей);

величине иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной, включая величину расходов на утилизацию и размещение золы и шлака и на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сведения об экономическом районе, в котором расположена система теплоснабжения, для котельной с использованием угля (тыс. рублей);

з) величину составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов по сомнительным долгам (рублей/Гкал);

и) величину составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (рублей/Гкал), включая:

величину составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо (рублей/Гкал), а также фактическую цену на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемую при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо (рублей/тыс. куб. метров);

величину составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
к) индексы потребительских цен, учтенные при определении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрены индексы потребительских цен на 2024 год в размере – 108,0%, 2025 год в размере 105,8%. 

Рассчитанные Министерством с учетом технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562, значения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) по каждой системе теплоснабжения на 2025 год приведены в приложении № 1.
Информация, предусмотренная пп. «б»-«и», «к» п. 48 Правил отражена в приложении № 2,3.

График поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562, в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальном образовании «город Пенза» Пензенской области  на 2021-2025 годы утвержден распоряжением Губернатора  Пензенской области от 17.06.2021 № 305-р.
Рассчитанные Министерством с учетом технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562, значения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) по каждой системе теплоснабжения на 2025 год приведены в приложении № 4. 

Приложение № 1 
Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании «город Пенза» Пензенской области, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, по каждой системе теплоснабжения на 2025 год
	N п/п
	Наименование единой теплоснабжающей организации*
	Номер (код, индекс) системы теплоснабжения
	Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.01.2025 по 30.06.2025
	Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2025 по 31.12.2025

	
	
	
	руб./Гкал (без НДС)
	руб./Гкал (с НДС)
	руб./Гкал (без НДС)
	руб./Гкал (с НДС)

	1
	Филиал "Пензенский" ПАО "Т Плюс"
	1 (для потребителей, подключенных к магистральным тепловым сетям)
	2 828,53
	3394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	49 (для потребителей, имеющих договорные отношения с ЛПДС "Пенза-2" АО "Транснефть-Дружба" на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)
	2 828,53
	3394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	55 (для потребителей, имеющих договорные отношения с ООО "Партнер" на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)
	2 828,53
	3394,24
	3 955,74
	4 746,89

	2
	АО "Пензтеплоснабжение"
	2 (для потребителей на коллекторах "котельная №116 Военного городка")
	2 828,53
	3394,24
	3 955,74
	4 746,89

	3
	МУП по очистке города
	56-1
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	56-2
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	74
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	64
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	4
	ФГУП "Госкорпорация по ОрВД в РФ" Пензенский Центр ОВД
	51
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	5
	ООО "Комэнерго"**
	53
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	6
	ООО "Теплоцентраль"**
	58
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	59
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	7
	ООО "Теплоснабжающая компания"**
	37
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89


* Наименование единой теплоснабжающей организации указывается справочно.
** Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение № 2 
ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании «город Пенза» Пензенской области по системам теплоснабжения №№ 1, 2, 37, 49, 51, 53, 55, 56-1, 56-2, 58, 59, 64, 74 на 2025 год.
	п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Единая теплоснабжающая организация
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	Филиал «Пензенский» ПАО «Т Плюс»
	1 (для потребителей, подключенных к магистральным тепловым сетям), 49 (для потребителей, имеющих договорные отношения с ЛПДС "Пенза-2" АО "Транснефть-Дружба" на дату, предшествующую дате окончания переходного периода), 55 (для потребителей, имеющих договорные отношения с ООО "Партнер" на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)

	
	
	
	АО «Пензтеплоснабжение»
	2 ( для потребителей на коллекторах «котельная №116 Военного городка»)

	
	
	
	ФГУП "Госкорпорация по ОрВД в РФ" Пензенский Центр ОВД
	51

	
	
	
	МУП по очистке города
	56-1, 56-2, 74, 64

	
	
	
	ООО "Теплоцентраль"
	58,59

	
	
	
	ООО "Комэнерго"
	53

	
	
	
	ООО "Теплоснабжающая компания"
	37

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.3.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.4.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.5.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.6.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.7.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.8.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4 - 4,9

	2.9.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.10.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1871

	2.11.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.12.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.13.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	67 671

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 385

	2.15.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1.
	длина тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	м
	1047

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	мм
	205

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.
	26 941,06

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.
	14 282

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2


	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10.
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:


	-
	

	4.10.1.
	Приволжский федеральный округ


	тыс. рублей
	                                                15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,375

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47/ 100 / 47

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	22,31

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 266,72

	17.1.
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации, на 2023 год
	руб./ тыс. куб. метров
	6 566,28
(Приказ ФАС России от 28.11.2023 № 906/23, Приказ ФАС России от 16.11.2022 N 828/22, Приказ ФАС России от 31.10.2022 N 775/22, Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской обл. от 28.11.2022 N 110-т)

	17.2.
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7900
(Приказ Федеральной антимонопольной службы от 28.11.2023 № 906/23)

	17.3.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2024 год; 
	
	11,2

	
	 
	
	 (с 1 июля);

	
	2025 год
	
	21,3

	
	 


	
	(с 1 июля)

 (Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов от 30.09.2024)

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 725,48

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной 
	тыс. руб.
	116 593,84

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, менее 6 баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200 км 

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	44 718,82

	18.6.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	15

	
	
	
	Таблица ТЭП (III)

	
	
	
	

	18.7.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 252,51 (водоснабжение)

	
	
	
	2 088,27 (водоотведение)

	
	
	
	Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20.12.2018 г. №147 /
На основании данных Таблицы ТЭП (IV)

	18.8.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. руб.
	2 892,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.9.1.
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб. 
	829,25

	18.9.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,99917

	
	
	
	(Приказ Департамента государственного имущества Пензенской области от 26.11.2018 г. №673-пр)

	18.10.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	17,80%

	18.10.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	16,00% 01.01.2024 – 28.07.2024

	
	
	
	18,00% 29.07.2024 – 15.09.2024

	
	
	
	19,00% 16.09.2024 – 30.09.2024

	
	
	
	

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2024 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 16,52%

	18.11.
	значения индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	

	
	2020 год
	
	-2,9%

(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 30.09.2021)

	
	2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
	
	24,5%

(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов от 28.09.2022)

11,4%

(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023)

4,0%

(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 30.09.2024)

11,7%

(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 30.09.2024)

6,1% 

(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 30.09.2024)



	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	516,55

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. руб.
	8 976,97

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. руб.
	2 542,37

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,20%

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. руб.
	2,49

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. руб.
	829,25

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	358,06

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	865,01

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 961,50

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ООО «ТНС энерго Пенза» - 5,60

(https://penza.tns-e.ru/disclosure/reporting/sred-nereg-tsena/?PARAMS={"YEAR":["2019"]})

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	42,43

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	ООО «Горводоканал»

	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 21,43

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 14,08

	
	
	
	(Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20.12.2018 №143)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 476,35

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. руб.
	773,93

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	77,34

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	11,59

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	11,59

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


Приложение № 3 

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании «город Пенза» Пензенской области по системам теплоснабжения № 1,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 49, 50, 55, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 на 2025 год.

	п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Единая теплоснабжающая организация
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	Филиал «Пензенский» ПАО «Т Плюс»
	1 (для потребителей, подключенных к распределительным тепловым сетям), 49 (для потребителей, подключенных к распределительным тепловым сетям), 50, 55 (для потребителей, подключенных к распределительным тепловым сетям), 60 (для потребителей, подключенных к распределительным тепловым сетям), 72 (для потребителей, подключенных к распределительным тепловым сетям)

	
	
	
	АО «Пензтеплоснабжение»
	2 (для потребителей от источника тепловой энергии (мощности) «котельная Западная»), 2 (для потребителей от источника тепловой энергии (мощности) «котельная №116 Военного городка»), 3,10,12,13,18,19,20,21,22,23,28,32,33

	
	
	
	ООО «Теплоснабжающая компания»
	4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17,24,25,26,27,29,30,31,35

	
	
	
	ОАО «Энергоснабжающее предприятие»
	36, 86

	
	
	
	МУП по очистке города
	39, 40

	
	
	
	Пензенский филиал ОАО «РЖД»
	41, 42, 44

	
	
	
	ООО «ГКС Энерго»
	61, 63

	
	
	
	ООО «Теплоцентраль»
	79, 80, 88

	
	
	
	ООО "Теплосервис"
	65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 81, 85

	
	
	
	ООО "ЭнергоСервис"
	75

	
	
	
	ООО 

"Теплоснабжающая компания"
	4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17,24,25,26,27,29,30,31,35,

37,83

	
	
	
	ООО УК "Кристалл"
	82

	
	
	
	ООО "Основа Жизни"
	84

	
	
	
	ООО "Строй-Газ-Сервис"
	87

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.3.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.4.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.5.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.6.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.7.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.8.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4 - 4,9

	2.9.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.10.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1871

	2.11.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.12.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.13.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	67 671

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 385

	2.15.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1.
	длина тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	м
	1047

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	мм
	205

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.
	26 941,06

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.
	14 282

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10.
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:


	-
	

	4.10.1.
	Приволжский федеральный округ


	тыс. рублей
	                                                15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,375

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47/ 100 / 47

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	22,31

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 266,72

	17.1.
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации, на 2023 год
	руб./ тыс. куб. метров
	6 566,28
(Приказ ФАС России от 28.11.2023 № 906/23, Приказ ФАС России от 16.11.2022 N 828/22, Приказ ФАС России от 31.10.2022 N 775/22, Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской обл. от 28.11.2022 N 110-т)

	17.2.
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7900
(Приказ Федеральной антимонопольной службы от 28.11.2023 № 906/23)

	17.3.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2024 год; 
	
	11,2

	
	 
	
	 (с 1 июля);

	
	2025 год
	
	21,3

	
	 


	
	(с 1 июля)

 (Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов от 30.09.2024)

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 725,48

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной 
	тыс. руб.
	116 593,84

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, менее 6 баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200 км 

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	44 718,82

	18.6.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	15

	
	
	
	Таблица ТЭП (III)

	
	
	
	

	18.7.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 252,51 (водоснабжение)

	
	
	
	2 088,27 (водоотведение)

	
	
	
	Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20.12.2018 г. №147 /
На основании данных Таблицы ТЭП (IV)

	18.8.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. руб.
	2 892,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.9.1.
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб. 
	829,25

	18.9.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,99917

	
	
	
	(Приказ Департамента государственного имущества Пензенской области от 26.11.2018 г. №673-пр)

	18.10.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	17,80 %

	18.10.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	16,00% 01.01.2024 – 28.07.2024

	
	
	
	18,00% 29.07.2024 – 15.09.2024

	
	
	
	19,00% 16.09.2024 – 30.09.2024

	
	
	
	

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2024 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 16,52%

	18.11.
	значения индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	

	
	2020 год;
	
	-2,9%

(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 30.09.2021)

	
	2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

2025 год
	
	24,5%

(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов от 28.09.2022)

11,4%

(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023)

4,0%

(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 30.09.2024)

11,7%

(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 30.09.2024)

6,1% 

(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 30.09.2024)



	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	516,55

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. руб.
	8 976,97

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. руб.
	2 542,37

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,20%

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. руб.
	2,49

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. руб.
	829,25

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	358,06

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	865,01

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 961,50

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ООО «ТНС энерго Пенза» - 5,60

(https://penza.tns-e.ru/disclosure/reporting/sred-nereg-tsena/?PARAMS={"YEAR":["2019"]})

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	42,43

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	ООО «Горводоканал»

	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 21,43

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 14,08

	
	
	
	(Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20.12.2018 №143)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 476,35

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. руб.
	773,93

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	77,34

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	11,59

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	11,59

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании «город Пенза» Пензенской области по системе теплоснабжения №48 на 2025 год

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Единая теплоснабжающая организация
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	Пензенский филиал ОАО «РЖД»
	48

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Уголь

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	4200

	2.3.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.4.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.5.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.6.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.7.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	176,4

	2.8.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	 -

	2.9.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.10.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1871

	2.11.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	1636

	2.12.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	204

	2.13.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	116 178

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	73 547

	2.15.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,02

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	1047

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	205

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.
	26 941,06

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.
	14 282

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	180

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10.
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:


	-
	

	4.10.1.
	Приволжский федеральный округ


	тыс. рублей
	                                                6121

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	9,89

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,56

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	 -

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	 -

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	 -

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	 -

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	 -

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	 -

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	 -

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	 -

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	 -

	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	 -

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,363

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0/ 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.7
	Машинист (кочегар) котельной
	-
	5/ 47,0/ 50 / 23,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	21,59

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 721,37

	17.1.
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации, на 2023 год
	руб./ тн
	6 550,67

	17.2.
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/кг
	5479, 00
Схема теплоснабжения города Пензы до 2035 года, утвержденная постановлением Администрации г. Пензы от 27.06.2024 г. № 960/11 (Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, Глава 10, Раздел 5, Таблица 5.1., стр. 75)

	17.3.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2024 год; 
	
	1,7%

	
	 
	
	 (с 1 июля);

	
	2025 год.
	
	5,8%

	
	 
	
	(с 1 июля)

(Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 30.09.2024)

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	 -

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 755,65

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной 
	тыс. руб.
	200 169,05

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, менее 6 баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200 км 

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	44 718,82

	18.6.
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. руб.
	6 121,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (III)

	18.7.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 273,95 (водоснабжение)

	
	
	
	2 089,99 (водоотведение)

	
	
	
	(Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20.12.2018 г. №147 /
На основании данных Таблицы ТЭП (IV) )

	18.8.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. руб.
	 - 

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.9.1.
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб. 
	6 965,69

	18.9.2.
	Удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	0,99917

	
	
	
	(Приказ Департамента государственного имущества Пензенской области от 26.11.2018 г. №673-пр)

	18.10.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	17,80%

	18.10.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	16,00% 01.01.2024 – 28.07.2024

	
	
	
	18,00% 29.07.2024 – 15.09.2024

	
	
	
	19,00% 16.09.2024 – 30.09.2024

	
	
	
	

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2024 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 16,52%

	18.11.
	значения индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%


	

	
	2020 год
	
	-2,9%

(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 30.09.2021)

	
	2021 год

2022 год
2023 год

2024 год

2025 год
	
	24,5%

(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов от 28.09.2022)

11,4%

(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023)

4,0%

(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 30.09.2024)

11,7%

(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 30.09.2024)

6,1% 

(Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 30.09.2024)

	
	
	
	

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	827,73

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. руб.
	14 004,03

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. руб.
	3 846,94

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,20%

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. руб.
	20,90

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. руб.
	6 965,69

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	717,57

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	1 685,17

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	3 107,01

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ООО «ТНС энерго Пенза» - 5,60

(https://penza.tns-e.ru/disclosure/reporting/sred-nereg-tsena/?PARAMS={"YEAR":["2019"]})

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	78,03

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	ООО «Горводоканал»

	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 21,43

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 14,08

	
	
	
	(Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20.12.2018 №143)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	2 151,01

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. руб.
	3 839,03

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	120,45

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


Приложение № 4 

Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании «город Пенза» Пензенской области, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, по каждой системе теплоснабжения на 2025 год
	N п/п
	Наименование единой теплоснабжающей организации*
	Номер (код, индекс) системы теплоснабжения
	Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.01.2025 по 30.06.2025
	Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2025 по 31.12.2025

	
	
	
	руб./Гкал (без НДС)
	руб./Гкал (с НДС)
	руб./Гкал (без НДС)
	руб./Гкал (с НДС)

	Для потребителей на коллекторах источников тепловой энергии (мощности)
	 
	 

	1
	АО "Пензтеплоснабжение"
	2 (для потребителей на коллекторах "котельная №116 Военного городка")
	2 788,08
	3 345,70
	3 955,74
	4 746,89

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схемам подключения
	 
	 

	2
	Филиал "Пензенский" ПАО "Т Плюс"
	1 (для потребителей, подключенных к магистральным тепловым сетям)
	2 740,28
	3 288,34
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	1 (для потребителей, подключенных к распределительным тепловым сетям)
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	49 (для потребителей, подключенных к распределительным тепловым сетям)
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	50
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	55 (для потребителей, подключенных к распределительным тепловым сетям)
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	60 (для потребителей, подключенных к распределительным тепловым сетям)
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	72 (для потребителей, подключенных к распределительным тепловым сетям)
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	49 (для потребителей, имеющих договорные отношения с ЛПДС "Пенза-2" АО "Транснефть-Дружба" на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)
	2 728,97
	3 274,76
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	55 (для потребителей, имеющих договорные отношения с ООО "Партнер" на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)
	2 754,99
	3 305,99
	3 955,74
	4 746,89

	3
	АО "Пензтеплоснабжение"
	2
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	3
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	13
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	10
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	12
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	18
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	19
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	20
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	21
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	22
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	23
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	28
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	32
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	33
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	4
	ОАО "Энергоснабжающее предприятие"
	36
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	86
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	5
	МУП по очистке города
	39
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	40
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	56-1
	2 693,61
	3 232,33
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	 56-2
	2 693,61
	3 232,33
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	64
	2 805,90
	3 367,08
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	74
	2 714,26
	3 257,11
	3 955,74
	4 746,89

	6
	Пензенский филиал ОАО "РЖД"
	41
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	42
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	44
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	48
	4 596,03
	5 515,23
	6 142,77
	7 371,32

	7
	ФГУП "Госкорпорация по ОрВД в РФ" Пензенский Центр ОВД
	51
	2 698,70
	3 238,44
	3 955,74
	4 746,89

	8
	ООО "Комэнерго"**
	53
	3 326,69
	3 326,69
	4 746,89
	4 746,89

	9
	ООО "Теплоцентраль"**
	58
	3 361,66
	3 361,66
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	59
	3 361,66
	3 361,66
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	79
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	80
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	88
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	10
	ООО ГКС Энерго"
	61
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	
	
	63
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89

	11
	ООО "Теплосервис"**
	65
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	66
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	67
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	68
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	69
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	70
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	71
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	81
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	85
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	12
	ООО "ЭнергоСервис"**
	75
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	13
	ООО 

"Теплоснабжающая компания"**
	4
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	5
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	6
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	7
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	8
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	9
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	11
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	14
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	15
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	16
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	17
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	24
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	25
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	26
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	27
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	29
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	30
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	31
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	35
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	37
	3 296,15
	3 296,15
	4 746,89
	4 746,89

	
	
	83
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	14
	ООО УК "Кристалл"**
	82
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	15
	ООО "Основа Жизни"**
	84
	3 394,24
	3 394,24
	4 746,89
	4 746,89

	16
	ООО "Строй-Газ-Сервис"
	87
	2 828,53
	3 394,24
	3 955,74
	4 746,89


* Наименование единой теплоснабжающей организации указывается справочно.

** Организация применяет упрощенную систему налогообложения. 
