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	МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	П Р И К А З

	


	от
	14 ноября 2024 года
	№
	39-п

	г. Пенза


Об утверждении производственных программ организаций, 

осуществляющих холодное водоснабжение на территории 

Земетчинского района Пензенской области, на 2024 – 2033 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями),   п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу СПОСК «Исток», осуществляющего холодное водоснабжение на территории Салтыковского сельсовета Земетчинского района Пензенской области, на 2024-2033 годы согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу СПОСК «Юрсово», осуществляющего холодное водоснабжение на территории Юрсовского сельсовета Земетчинского района Пензенской области, на 2024-2033 годы согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу СПОК «Большеижморский», осуществляющего холодное водоснабжение на территории Большеижморского сельсовета Земетчинского района Пензенской области, на 2024-2033 годы согласно Приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу с 15 ноября 2024 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра
                                                       Д.И. Сагайдачный
Приложение № 1 

к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и гражданской защиты населения Пензенской области

                                                            от 14 ноября 2024 года № 39-п
[image: image1.emf]2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год

1 Объем выработки 

тыс.куб.м

18,237 18,237 18,237 18,237 18,237 18,237 18,237 18,237 18,237 18,237

2 Объем отпуска в сеть

тыс.куб.м

18,237 18,237 18,237 18,237 18,237 18,237 18,237 18,237 18,237 18,237

3 Объем потерь тыс.куб.м

2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430

4 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

13,32% 13,32% 13,32% 13,32% 13,32% 13,32% 13,32% 13,32% 13,32% 13,32%

5

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:

тыс.куб.м

15,807 15,807 15,807 15,807 15,807 15,807 15,807 15,807 15,807 15,807

6 населению  тыс.куб.м

15,318 15,318 15,318 15,318 15,318 15,318 15,318 15,318 15,318 15,318

7 бюджетным потребителям тыс.куб.м

0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489

8 прочим потребителям тыс.куб.м

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 собственное потребление тыс.куб.м

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год

1 Текущие расходы, в том числе: тыс.руб. 654,99 681,96 705,71 729,66 754,46 780,16 806,79 834,38 862,97 892,61

   Операционные расходы тыс.руб.

515,03 531,30 547,02 563,21 579,89 597,05 614,72 632,92 651,65 670,94

Расходы на электрическую энергию

тыс.руб.

127,68 137,23 144,76 152,00 159,60 167,58 175,96 184,76 193,99 203,69

   Неподконтрольные расходы тыс.руб.

12,28 13,43 13,93 14,44 14,98 15,53 16,11 16,71 17,33 17,97

2 Расходы на амортизацию тыс.руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого финансовых потребностей тыс.руб.

654,99 681,96 705,71 729,66 754,46 780,16 806,79 834,38 862,97 892,61

4 Нормативный уровень прибыли тыс.руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб.

32,75 34,10 35,29 36,48 37,72 39,01 40,34 41,72 43,15 44,63

6 Корректировка НВВ тыс.руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Необходимая валовая выручка тыс.руб.

687,74 716,05 741,00 766,14 792,19 819,17 847,13 876,10 906,12 937,24

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм.

Величина показателей

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную 

программу, его местонахождение

Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области, 440000, г.Пенза, ул.Московская, д.110

Период реализации производственной программы 2024-2033 годы



Планируемый объем подачи воды

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм.

Величина показателей

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

 СПОСК "Исток", осуществляющего холодное водоснабжение на территории Салтыковского сельсовета Земетчинского района Пензенской области, на 2024-2033 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

СПОСК "Исток"

ул. Молодежная, д. 32, с. Салтыково, Земетчинский район, Пензенская область, 442021
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Реконструкция системы 

контрольно-измерительных 

приборов

      7,67         7,91            8,15          8,39          8,64           8,89           9,16          9,43            9,71         9,99   

2

Реконструкция 

водоподъемного устройства

    55,36       57,11          58,80        60,54        62,34         64,18         66,08        68,04          70,05       72,12   

3

Реконструкция системы 

контрольно-измерительных 

приборов

      4,36         4,50            4,63          4,77          4,91           5,05           5,20          5,36            5,52         5,68   

4

Реконструкция 

водоподъемного устройства

    32,15       33,17          34,15        35,16        36,20         37,27         38,38        39,51          40,68       41,89   

5

Реконструкция участка сетей 

водоснабжения 

Водопроводные сети 

(Пензенская область, 

Земетчинский район, 

с.Салтыково, ул. Садовая, 

58-58-08/004/2010-035)

    14,06       14,51          14,93        15,38        15,83         16,30         16,78        17,28          17,79       18,32   

6

Реконструкция системы 

контрольно-измерительных 

приборов

      3,31         3,42            3,52          3,62          3,73           3,84           3,95          4,07            4,19         4,31   

7

Реконструкция 

водоподъемного устройства

    18,61       19,20          19,77        20,36        20,96         21,58         22,22        22,88          23,55       24,25   

8   135,53     139,81        143,95      148,21      152,60       157,12       161,77      166,56        171,49     176,56   

Ожидаемый эффект: Снижение расходов электрической  энергии, уменьшение потерь воды
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№ п/п Ед.изм.

1 тыс.куб.м

2 тыс.куб.м

3 тыс.куб.м

4 тыс.куб.м

5 %

6 тыс.куб.м

тыс.куб.м

тыс.куб.м

тыс.куб.м

тыс.куб.м

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

№

п/п

Наименование мероприятия Наименование объекта

График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

Артскважина (Пензенская 

область, Земетчинский 

район, с. Салтыково, 

ул.Садовая, 58-58-

08/004/2010-036)

Итого

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Надежность и бесперебойность водоснабжения Единица измерения 2024-2033 гг.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 

объектах централизованной системы холодного водоснабжения ед./км -

Качество питьевой воды



Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды % 0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды % 0

Энергетическая эффективность



Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть



% 13,32%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/куб. м 0,72

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды

кВт ч/куб. м -

Надежность и бесперебойность водоснабжения Единица измерения 2024-2033 гг.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 

объектах централизованной системы холодного водоснабжения ед./км -



Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным  % 0

% 0

Энергетическая эффективность



% 13,32%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/куб. м 0,72

кВт ч/куб. м -                           

Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

Показатели производственной деятельности

Объем выработки 



населению 

бюджетным потребителям

прочим потребителям

собственное потребление

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами 2024-2033 гг. -

Фактическая 

величина

показателя 

16,760

0,000

16,760

2,430

14,5%

14,330

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя

График 

реализации мероприятий

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс.руб.

13,890

0,440

0,000

0,000

Артскважина (Пензенская 

область, Земетчинский 

район, с. Салтыково, 

ул.Гагарина, 58-58-

08/004/2010-032

Артскважина (Пензенская 

область, Земетчинский 

район, д. Сычевка, 

ул.Полевая, 58-58-

08/004/2010-033)

Объем воды, используемой на собственные нужды

Объем отпуска в сеть

Объем потерь

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть



Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды

Качество питьевой воды

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, 

качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение 

срока ее действия


Приложение № 2 

к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и гражданской защиты населения Пензенской области

                                                            от 14 ноября 2024 года № 39-п
[image: image3.emf]2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год

1 Объем выработки 

тыс.куб.м

18,509 18,509 18,509 18,509 18,509 18,509 18,509 18,509 18,509 18,509

2 Объем отпуска в сеть

тыс.куб.м

18,509 18,509 18,509 18,509 18,509 18,509 18,509 18,509 18,509 18,509

3 Объем потерь тыс.куб.м

0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109

4 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59%

5

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:

тыс.куб.м

18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400

6 населению  тыс.куб.м

17,740 17,740 17,740 17,740 17,740 17,740 17,740 17,740 17,740 17,740

7 бюджетным потребителям тыс.куб.м

0,660 0,660 0,660 0,660 0,660 0,660 0,660 0,660 0,660 0,660

8 прочим потребителям тыс.куб.м

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 собственное потребление тыс.куб.м

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год

1 Текущие расходы, в том числе: тыс.руб. 727,23 756,59 782,61 808,89 836,09 864,26 893,44 923,66 954,96 987,38

   Операционные расходы тыс.руб.

584,26 602,71 620,55 638,92 657,84 677,31 697,36 718,00 739,25 761,13

Расходы на электрическую энергию

тыс.руб.

129,78 139,49 147,14 154,50 162,22 170,34 178,85 187,80 197,18 207,04

   Неподконтрольные расходы тыс.руб.

13,19 14,38 14,92 15,46 16,03 16,62 17,23 17,87 18,52 19,21

2 Расходы на амортизацию тыс.руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого финансовых потребностей тыс.руб.

727,23 756,59 782,61 808,89 836,09 864,26 893,44 923,66 954,96 987,38

4 Нормативный уровень прибыли тыс.руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб.

36,36 37,83 39,13 40,44 41,80 43,21 44,67 46,18 47,75 49,37

6 Корректировка НВВ тыс.руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Необходимая валовая выручка тыс.руб.

763,59 794,42 821,74 849,33 877,89 907,48 938,11 969,84 1002,71 1036,75

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

 СПОСК "Юрсово", осуществляющего холодное водоснабжение на территории Юрсовского сельсовета Земетчинского района Пензенской области, на 2024-2033 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

СПОСК "Юрсово"

ул. Ленина, д. 1а, п. Пашково,  Земетчинский район, Пензенская область, 442020

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм.

Величина показателей

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную 

программу, его местонахождение

Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области, 440000, г.Пенза, ул.Московская, д.110

Период реализации производственной программы 2024-2033 годы



Планируемый объем подачи воды

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм.

Величина показателей

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы


[image: image4.emf]2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Реконструкция 

водоподъемного устройства. 

Реконструкция системы 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики

Артскважина (Пензенская 

область, Земетчинский район, 

п. Пашково, ул. 40 лет 

Победы, 58:08:0010601:6)

    58,68       60,53          62,33        64,17        66,07         68,03         70,04        72,11          74,25       76,44   

2

Реконструкция 

водоподъемного устройства

Артскважина (Пензенская 

область, Земетчинский район, 

п.Пашково, ул.Островского, 

58:08:0250112:167)

    33,32       34,37          35,39        36,44        37,51         38,62         39,77        40,94          42,16       43,40   

3

Реконструкция системы 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики

Артскважина (Пензенская 

область, Земетчинский район, 

п.Пашково, ул. Молодежная, 

58:08:0010501:10)

      3,31         3,42            3,52          3,62          3,73           3,84           3,95          4,07            4,19         4,31   

4

Реконструкция сетей 

водоснабжения

Водопроводные сети 

(Пензенская область, 

Земетчинский район, 

п.Пашково, 58:08:0000000:639)

    14,06       14,51          14,93        15,38        15,83         16,30         16,78        17,28          17,79       18,32   

5

Реконструкция 

водоподъемного устройства

Артскважина (Пензенская 

область, Земетчинский район, 

п. Пашково, ул.Пионерская, 

58:08:0250103:12)

    18,62       19,21          19,78        20,36        20,96         21,59         22,22        22,88          23,56       24,26   

6   127,99     132,03        135,94      139,97      144,11       148,37       152,77      157,29        161,94     166,74   

Ожидаемый эффект: Снижение расходов электрической  энергии, уменьшение потерь воды

1.

1.1.

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

1.

1.1.

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

№ п/п Ед.изм.

1 тыс.куб.м

2 тыс.куб.м

3 тыс.куб.м

4 тыс.куб.м

5 %

6 тыс.куб.м

тыс.куб.м

тыс.куб.м

тыс.куб.м

тыс.куб.м

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

№

п/п

Наименование мероприятия Наименование объекта

График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

Итого

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Надежность и бесперебойность водоснабжения Единица измерения 2024-2033 гг.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 

объектах централизованной системы холодного водоснабжения ед./км -

Качество питьевой воды



Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды % 0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды % 0

Энергетическая эффективность



Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть



% 0,59%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/куб. м 0,72

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды

кВт ч/куб. м -

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, 

качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока 

ее действия

Надежность и бесперебойность водоснабжения Единица измерения 2024-2033 гг.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 

объектах централизованной системы холодного водоснабжения ед./км -

Качество питьевой воды



Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным  % 0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды % 0

Энергетическая эффективность



Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть



% 0,59%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/куб. м 0,72

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды

кВт ч/куб. м -                           

Показатели производственной деятельности

Фактическая 

величина

показателя 

Объем выработки  18,730

Объем воды, используемой на собственные нужды 0,000

Объем отпуска в сеть 18,730

0,000

собственное потребление 0,000

Объем потерь 0,110

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть 0,6%

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: 18,620

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами 2024-2033 гг. -

Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя

График 

реализации мероприятий

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс.руб.



населению  18,180

бюджетным потребителям 0,440

прочим потребителям


Приложение № 3 

к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и гражданской защиты населения Пензенской области

                                                            от 14 ноября 2024 года № 39-п
[image: image5.emf]2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год

1 Объем выработки 

тыс.куб.м

17,310 17,310 17,310 17,310 17,310 17,310 17,310 17,310 17,310 17,310

2 Объем отпуска в сеть

тыс.куб.м

17,310 17,310 17,310 17,310 17,310 17,310 17,310 17,310 17,310 17,310

3 Объем потерь тыс.куб.м

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:

тыс.куб.м

17,310 17,310 17,310 17,310 17,310 17,310 17,310 17,310 17,310 17,310

6 населению  тыс.куб.м

17,310 17,310 17,310 17,310 17,310 17,310 17,310 17,310 17,310 17,310

7 бюджетным потребителям тыс.куб.м

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 прочим потребителям тыс.куб.м

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 собственное потребление тыс.куб.м

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год

1 Текущие расходы, в том числе: тыс.руб. 751,85 781,49 808,00 834,82 862,56 891,27 921,01 951,78 983,64 1 016,63

   Операционные расходы тыс.руб.

618,33 637,85 656,73 676,17 696,19 716,80 738,01 759,86 782,35 805,51

Расходы на электрическую энергию

тыс.руб.

121,18 130,25 137,40 144,27 151,48 159,05 167,01 175,36 184,12 193,33

   Неподконтрольные расходы тыс.руб.

12,34 13,38 13,87 14,37 14,89 15,42 15,99 16,56 17,17 17,79

2 Расходы на амортизацию тыс.руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого финансовых потребностей тыс.руб.

751,85 781,49 808,00 834,82 862,56 891,27 921,01 951,78 983,64 1016,63

4 Нормативный уровень прибыли тыс.руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб.

37,59 39,07 40,40 41,74 43,13 44,56 46,05 47,59 49,18 50,83

6 Корректировка НВВ тыс.руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Необходимая валовая выручка тыс.руб.

789,44 820,56 848,40 876,56 905,68 935,83 967,06 999,37 1032,82 1067,46

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

 СПОК «Большеижморский», осуществляющего холодное водоснабжение на территории Большеижморского сельсовета Земетчинского района Пензенской области, на 2024-2033 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

СПОК «Большеижморский»

ул. Садовая, д. 1а, с.Большая Ижмора,  Земетчинский район, Пензенская область, 442013

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм.

Величина показателей

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную 

программу, его местонахождение

Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области, 440000, г.Пенза, ул.Московская, д.110

Период реализации производственной программы 2024-2033 годы



Планируемый объем подачи воды

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм.

Величина показателей

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы


[image: image6.emf]2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Реконструкция системы 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики

Артскважина (Пензенская 

область, Земетчинский 

район, с. Малая Ижмора, 

ул. Ивановка, 

58:08:0610201:78)

    30,54       31,51          32,44        33,40        34,39         35,40         36,45        37,53          38,64       39,79   

2

Реконструкция участка сетей 

водоснабжения 

(протяженность 20 м)

Водопроводные сети 

(Пензенская область, 

Земетчинский район, 

с.Малая Ижмора, 

ул.Ивановка, 58-58-

08/007/2012-659)

    11,30       11,65          12,00        12,35        12,72         13,10         13,48        13,88          14,29       14,72   

3

Реконструкция системы 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики

Артскважина (Пензенская 

область, Земетчинский 

район, с. Большая  

Ижмора, ул. Садовая, 58-

58-08/007/2012-658)

      8,87         9,15            9,42          9,70          9,99         10,28         10,59        10,90          11,22       11,55   

4

Реконструкция системы 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики

      8,87         9,15            9,42          9,70          9,99         10,28         10,59        10,90          11,22       11,55   

5

Реконструкция 

водоподъемного устройства

    35,35       36,46          37,54        38,65        39,80         40,98         42,19        43,44          44,72       46,05   

6     94,92       97,92        100,82      103,80      106,88       110,04       113,30      116,65        120,10     123,66   

Ожидаемый эффект: Снижение расходов электрической  энергии, уменьшение потерь воды

1.

1.1.

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

1.

1.1.

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

2024-2033 гг. -

Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

Производственная программа на 2022 год не утверждалась

Наименование показателя

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

График 

реализации мероприятий

% 0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/куб. м 0,72

кВт ч/куб. м -

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс.руб.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

% 0

Энергетическая эффективность



Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным  % 0

Единица измерения

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, 

качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение 

срока ее действия

2024-2033 гг.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 

объектах централизованной системы холодного водоснабжения ед./км -

0

0

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 

объектах централизованной системы холодного водоснабжения

Качество питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды



0

0,72

-

Единица измерения

ед./км



%

%



%

кВт ч/куб. м

кВт ч/куб. м

2024-2033 гг.

-



Итого

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

№

п/п

График реализации мероприятий 

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

Наименование мероприятия Наименование объекта

Артскважина (Пензенская 

область, Земетчинский 

район, с. Большая  

Ижмора, ул. Юбилейная, 

58-58-08/007/2012-656)

Надежность и бесперебойность водоснабжения

Энергетическая эффективность

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть



Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды

Надежность и бесперебойность водоснабжения

Качество питьевой воды

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть



Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой питьевой воды


