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	МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	П Р И К А З

	


	от
	02 сентября 2024 года
	№
	33-п

	г. Пенза


Об утверждении производственных программ 

МУП по очистке города на 2024 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу МУП по очистке города, осуществляющего водоснабжение (транспортировка питьевой воды) на территории поселка ЗИФ г. Пензы на 2024 год согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу МУП по очистке города, осуществляющего водоотведение (транспортировка сточных вод) на территории микрорайона № 8 жилого района Арбеково г. Пензы на 2024 год согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу МУП по очистке города, осуществляющего водоотведение (транспортировка сточных вод) на территории микрорайона № 6 жилого района Заря г. Пензы на 2024 год согласно Приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 02 сентября 2024 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Первый заместитель Министра
                                                                       Д.И. Сагайдачный
Приложение № 1
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
и гражданской защиты населения Пензенской области

                                                         от 02 сентября 2024 года № 33-п
[image: image1.emf]Министерство ЖКХ и ГЗН 

Пензенской области, 

г.Пенза, ул. Московская, д.110

2024 год

Величина показателей, в т.ч.:

с 02.09.2024

по 31.12.2024

1 Объем транспортируемой воды тыс.куб.м 214,20

Величина показателей, в т.ч.:

с 02.09.2024

по 31.12.2024

1 Необходимая валовая выручка тыс.руб. 5 151,27

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

МУП по очистке города, осуществляющего водоснабжение (транспортировка питьевой воды) на 

территории поселка ЗИФ г.Пензы, на 2024 год



Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

МУП по очистке города

 г. Пенза, ул. Бийская, д. 3В

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм.

Период реализации производственной программы

Планируемый объем транспортируемой воды

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы


[image: image2.emf]1 2024 год                3 598,99   

№ 

п/п

Единица измерения

1.

1.1.

ед./км

2.

2.1.

%

2.2.

%

3.

3.1.

%

3.2.

кВт ч/куб. м

3.3.

кВт ч/куб. м

№ 

п/п

Единица измерения

1.

1.1.

ед./км

2.

2.1.

%

2.2.

%

3.

3.1.

%

3.2.

кВт ч/куб. м

3.3.

кВт ч/куб. м

График 

реализации мероприятий

2024 год

Надежность и бесперебойность водоснабжения

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества 

питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 

транспортировке и график их реализации

№

п/п

Наименование мероприятия

График реализации 

мероприятия

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

Ожидаемый эффект

Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства Снижение уровня износа сетей

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Показатель План 2024

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 

воды

0,11

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений 

и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения

0,08

Качество питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества воды 0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных  0

Энергетическая эффективность

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

2,64

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей 

надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной 

программы в течение срока ее действия.

Показатель План 2024

Надежность и бесперебойность водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений 

и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения

0,08

Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 

воды

0,11

Качество питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества воды 0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного контроля качества воды 0

Энергетическая эффективность

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

2,64

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

-

Производственная программа на 2022 год не утверждалась

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс.руб.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами -


Приложение № 2
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
и гражданской защиты населения Пензенской области

                                                            от 02 сентября 2024 года № 33-п
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Пензенской области, 

г.Пенза, ул. Московская, д.110

2024 год

Величина показателей, в т.ч.:

с 02.09.2024

по 31.12.2024

1 Объем транспортируемых сточных вод тыс.куб.м 800,00

Величина показателей, в т.ч.:

с 02.09.2024

по 31.12.2024

1 Необходимая валовая выручка тыс.руб. 1 097,87

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм.

Период реализации производственной программы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

МУП по очистке города, осуществляющего водоотведение (транспортировка сточных вод) на 

территории микрорайона № 8 жилого района Арбеково г.Пензы, на 2024 год



Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

МУП по очистке города

 г. Пенза, ул. Бийская, д. 3В
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№ 

п/п

Единица измерения

1.

1.1.

ед./км

2.

2.1.

%

2.2.

%

2.3.

%

3.

3.1.

кВт ч/куб. м

3.2.

кВт ч/куб. м

№ 

п/п

Единица измерения

1.

1.1.

ед./км

2.

2.1.

%

2.2.

%

2.3.

%

3.

3.1.

кВт ч/куб. м

3.2.

кВт ч/куб. м

График 

реализации мероприятий

2024 год

Производственная программа на 2022 год не утверждалась

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс.руб.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами -

Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

Качество очистки сточных вод

Доля сточных вод,не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы  0

Доля поверхностных сточных вод,не подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему  0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем водоотведения 0

Энергетическая эффективность

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

-

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

0,18

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей 

надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 

программы в течение срока ее действия

Показатель План 2024

Надежность и бесперебойность водоотведения

Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения 

в расчете на протяженность канализационной сети в год

0,50

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

0,18

Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения 

в расчете на протяженность канализационной сети в год

0,50

Качество очистки сточных вод

Доля сточных вод,не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы  0

Доля поверхностных сточных вод,не подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему  0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем водоотведения 0

Энергетическая эффективность

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

-

Надежность и бесперебойность водоотведения

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и график их реализации

№

п/п

Наименование мероприятия

График реализации 

мероприятия

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

Ожидаемый эффект

Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства Снижение уровня износа сетей

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Показатель План 2024


Приложение № 3
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
и гражданской защиты населения Пензенской области

                                                            от 02 сентября 2024 года № 33-п
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Пензенской области, 

г.Пенза, ул. Московская, д.110

2024 год

Величина показателей, в т.ч.:

с 02.09.2024

по 31.12.2024

1 Объем транспортируемых сточных вод тыс.куб.м 370,00

Величина показателей, в т.ч.:

с 02.09.2024

по 31.12.2024

1 Необходимая валовая выручка тыс.руб. 3 758,16

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм.

Период реализации производственной программы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

МУП по очистке города, осуществляющего водоотведение (транспортировка сточных вод) на 

территории микрорайона № 6 жилого района Заря г.Пензы, на 2024 год



Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

МУП по очистке города

   г. Пенза, ул. Бийская, д. 3В


[image: image6.emf]1 2024 год                   503,33   

№ 

п/п

Единица измерения

1.

1.1.

ед./км

2.

2.1.

%

2.2.

%

2.3.

%

3.

3.1.

кВт ч/куб. м

3.2.

кВт ч/куб. м

№ 

п/п

Единица измерения

1.

1.1.

ед./км

2.

2.1.

%

2.2.

%

2.3.

%

3.

3.1.

кВт ч/куб. м

3.2.

кВт ч/куб. м

График 

реализации мероприятий

2024 год Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами -

Производственная программа на 2022 год не утверждалась

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс.руб.

Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

Качество очистки сточных вод

Доля сточных вод,не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы  0

Доля поверхностных сточных вод,не подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему  0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем водоотведения 0

Энергетическая эффективность

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

-

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

0,12

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей 

надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 

программы в течение срока ее действия

Показатель План 2024

Надежность и бесперебойность водоотведения

Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения 

в расчете на протяженность канализационной сети в год

0,22

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

0,12

Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения 

в расчете на протяженность канализационной сети в год

0,22

Качество очистки сточных вод

Доля сточных вод,не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы  0

Доля поверхностных сточных вод,не подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему  0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем водоотведения 0

Энергетическая эффективность

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

-

Надежность и бесперебойность водоотведения

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и график их реализации

№

п/п

Наименование мероприятия

График реализации 

мероприятия

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

Ожидаемый эффект

Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства Снижение уровня износа сетей

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Показатель План 2024


