УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области







__________________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 30
заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и гражданской защиты населения Пензенской области

от 02 сентября 2024 года                                                                                                               г. Пенза
	Члены Правления

Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Председатель Правления
	· М.А. Панюхин

	Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, заместитель Председателя Правления
	· Д.И. Сагайдачный

	Начальник Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления
	· А.В. Суворов

	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги, член Правления
	· Ю.А. Дасаева

	Заместитель начальника правового Управления, член Правления
	· О.А. Куличенко

	Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области, член Правления

На заседании правления присутствовали: 4 члена Правления
	· Е.А. Прокаева

	Государственные гражданские служащие Министерства: 

Главный специалист-эксперт отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги
	·  Е.В. Буланова


Слушали: Об установлении одноставочных тарифов на транспортировку питьевой воды и сточных вод для потребителей МУП по очистке города на 2024 год.
В связи с отсутствием Председателя Правления - Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (командировка) на заседании Правления председательствовал заместитель Председателя Правления – первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Д.И. Сагайдачный.
Сагайдачный Д.И. проинформировал, что прогнозируемый рост тарифов учитывает исходные параметры роста цен на энергоресурсы и прирост затрат на оплату труда на уровне потребительской инфляции и учитывает следующий рост затрат (с 1 июля 2024 г.):
· электроэнергия – 109,1 %; 

· индекс потребительских цен– 106,6 %. 
Размер удельных текущих расходов регулируемой организации, осуществляющей транспортировку питьевой воды и сточных вод, определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями в размере удельных текущих расходов на транспортировку питьевой воды и сточных вод гарантирующей организации, в зоне деятельности которой осуществляется такая транспортировка.

На территории г. Пензы Пензенской области статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения наделено ООО «Горводоканал» постановлением администрации г. Пензы от 21.02.2013 № 147.

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения утверждены в производственных программах МУП по очистке города. 
1. Буланова Е.В. выступила с информацией об установлении одноставочного тарифа на транспортировку питьевой воды для потребителей МУП по очистке города на территории поселка ЗИФ г. Пензы на 2024 год. 

МУП по очистке города соответствует критериям транзитной организации, указанным в пункте 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 (с последующими изменениями).
Инвестиционная программа МУП по очистке города не утверждалась, в связи с чем стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования инвестиционной программы не устанавливаются. Заявленный организацией метод расчета тарифа - экономически обоснованных расходов (затрат).
Обосновывающий материал прошел экспертизу правового Управления и сектора отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Министерства.
В соответствии с действующим законодательством метод экономически обоснованных расходов (затрат) не применяется в отношении регулируемой организации, осуществляющей транспортировку питьевой воды в зоне деятельности гарантирующей организации, если протяженность сетей водоснабжения, эксплуатируемых этой регулируемой организацией, не превышает 10 километров в централизованной системе водоснабжения. Расчет тарифов методом сравнения аналогов производится на основании данных гарантирующей организации. В соответствии с пунктом 35 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания), величина необходимой валовой выручки на очередной период регулирования определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения и протяженности сети регулируемой организации. При проведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО «Горводоканал». 

При расчете тарифов методом сравнения аналогов не учитывалось предложение МУП по очистке города.
Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети определяется органом регулирования тарифов исходя из среднего уровня расходов на амортизацию в структуре необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в размере, не превышающем 15 процентов удельной необходимой валовой выручки в расчете на километр водопроводной сети.

По итогам расчетов, проведенных в соответствии с Методическими указаниями, текущие затраты гарантирующей организации на транспортировку питьевой воды на 2024 год, определенные с учетом индексов Прогноза социально – экономического развития Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы (далее – Прогноз), составили 868,49 тыс. руб.
Протяженность сетей водоснабжения:

- гарантирующая организация – 170,06 км в сопоставимых величинах;

- регулируемая организация – 5,158 км в сопоставимых величинах.

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная методом сравнения аналогов, составила 5 151,27 тыс. руб.

Объем транспортировки питьевой воды принят в размере 214,200 тыс. куб. м.
Нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов:

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024

	
	
	План Министерства

	Технологические затраты электрической энергии (транспортировка питьевой воды)
	тыс.кВт.ч/год
	-

	
	кВт.ч/куб.м
	-

	Технологические затраты химических реагентов (транспортировка питьевой воды)
	кг/год
	-

	
	г/куб.м (мг/л)
	-


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План 2024 год

	1.
	Надежность и бесперебойность водоснабжения
	
	

	1.1.
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность сетей.
	ед./км
	0

	2.
	  Качество питьевой воды

	2.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
	%
	0

	2.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
	%
	0

	3.
	Энергетическая эффективность

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	0

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт ч/куб. м
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт ч/куб. м
	-


Расчетный одноставочный тариф на транспортировку питьевой воды для потребителей МУП по очистке города на территории поселка ЗИФ г. Пензы на 2024 год составил 24,05 руб. за 1 куб. м (без учета НДС) и 28,86 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС).
Прокаева Е.А. сообщила, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование предлагаемый к утверждению одноставочный тариф на транспортировку питьевой воды для потребителей МУП по очистке города на территории поселка ЗИФ г. Пензы на 2024 год в размере 24,05 руб. за 1 куб. м (без учета НДС) и 28,86 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС).
Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие одноставочный тариф на транспортировку питьевой воды для потребителей МУП по очистке города на территории поселка ЗИФ г. Пензы на 2024 год в размере 24,05 руб. за 1 куб. м (без учета НДС) и 28,86 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС).
2. Буланова Е.В. выступила с информацией об установлении одноставочного тарифа на транспортировку сточных вод для потребителей МУП по очистке города на территории микрорайона № 8 жилого района Арбеково г. Пензы на 2024 год. 
МУП по очистке города соответствует критериям транзитной организации, указанным в пункте 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 (с последующими изменениями).
Инвестиционная программа МУП по очистке города не утверждалась, в связи с чем стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования инвестиционной программы не устанавливаются. Заявленный организацией метод расчета тарифа - экономически обоснованных расходов (затрат).
Обосновывающий материал прошел экспертизу правового Управления и сектора отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Министерства.
В соответствии с действующим законодательством метод экономически обоснованных расходов (затрат) не применяется в отношении регулируемой организации, осуществляющей транспортировку сточных вод в зоне деятельности гарантирующей организации, если протяженность сетей водоотведения, эксплуатируемых этой регулируемой организацией, не превышает 10 километров в централизованной системе водоотведения. Расчет тарифов методом сравнения аналогов производится на основании данных гарантирующей организации. В соответствии с пунктом 35 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания), величина необходимой валовой выручки на очередной период регулирования определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения и протяженности сети регулируемой организации. При проведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО «Горводоканал». 

При расчете тарифов методом сравнения аналогов не учитывалось предложение МУП по очистке города.
Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети определяется органом регулирования тарифов исходя из среднего уровня расходов на амортизацию в структуре необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в размере, не превышающем 15 процентов удельной необходимой валовой выручки в расчете на километр канализационной сети.

По итогам расчетов, проведенных в соответствии с Методическими указаниями, текущие затраты гарантирующей организации на транспортировку сточных вод на 2024 год, определенные с учетом индексов Прогноза, составили 1250,48 тыс. руб.
Протяженность сетей водоотведения:

- гарантирующая организация – 150,93 км в сопоставимых величинах;

- регулируемая организация – 0,763 км в сопоставимых величинах.

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная методом сравнения аналогов, составила 1 097,87 тыс. руб.

Объем транспортировки сточных вод принят в размере 800,00 тыс. куб. м.
Нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов:

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024

	
	
	План Министерства

	Технологические затраты электрической энергии (транспортировка сточных вод)
	тыс.кВт.ч/год
	-

	
	кВт.ч/куб.м
	-

	Технологические затраты химических реагентов (транспортировка сточных вод)
	кг/год
	-

	
	г/куб.м (мг/л)
	-


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План 2024год 

	1.
	Надежность и бесперебойность водоотведения
	 
	 

	1.1.
	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0

	2.
	Качество очистки сточных вод
	

	2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0

	2.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	0

	2.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения
	%
	0

	3.
	Энергетическая эффективность

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт ч/куб. м
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт ч/куб. м
	-


Расчетный одноставочный тариф на транспортировку сточных вод для потребителей МУП по очистке города на территории микрорайона № 8 жилого района Арбеково г. Пензы на 2024 год составил 1,37 руб. за 1 куб. м (без учета НДС) и 1,64 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС).
Прокаева Е.А. сообщила, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование предлагаемый к утверждению одноставочный тариф на транспортировку сточных вод для потребителей МУП по очистке города на территории микрорайона № 8 жилого района Арбеково г. Пензы на 2024 год в размере 1,37 руб. за 1 куб. м (без учета НДС) и 1,64 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС).
Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие одноставочный тариф на транспортировку сточных вод для потребителей МУП по очистке города на территории микрорайона № 8 жилого района Арбеково г. Пензы на 2024 год в размере 1,37 руб. за 1 куб. м (без учета НДС) и 1,64 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС).
3. Буланова Е.В. выступила с информацией об установлении одноставочного тарифа на транспортировку сточных вод для потребителей МУП по очистке города на территории микрорайона № 6 жилого района Заря г. Пензы на 2024 год. 

МУП по очистке города соответствует критериям транзитной организации, указанным в пункте 45 (1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 (с последующими изменениями).
Инвестиционная программа МУП по очистке города не утверждалась, в связи с чем стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования инвестиционной программы не устанавливаются. Заявленный организацией метод расчета тарифа - экономически обоснованных расходов (затрат).
Обосновывающий материал прошел экспертизу правового Управления и сектора отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Министерства.
В соответствии с действующим законодательством метод экономически обоснованных расходов (затрат) не применяется в отношении регулируемой организации, осуществляющей транспортировку сточных вод в зоне деятельности гарантирующей организации, если протяженность сетей водоотведения, эксплуатируемых этой регулируемой организацией, не превышает 10 километров в централизованной системе водоотведения. Расчет тарифов методом сравнения аналогов производится на основании данных гарантирующей организации. В соответствии с пунктом 35 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания), величина необходимой валовой выручки на очередной период регулирования определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения и протяженности сети регулируемой организации. При проведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО «Горводоканал». 

При расчете тарифов методом сравнения аналогов не учитывалось предложение МУП по очистке города.
Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети определяется органом регулирования тарифов исходя из среднего уровня расходов на амортизацию в структуре необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в размере, не превышающем 15 процентов удельной необходимой валовой выручки в расчете на километр канализационной сети.

По итогам расчетов, проведенных в соответствии с Методическими указаниями, текущие затраты гарантирующей организации на транспортировку сточных вод на 2024 год, определенные с учетом индексов Прогноза, составили 935,05 тыс. руб.
Протяженность сетей водоотведения:

- гарантирующая организация – 201,85 км в сопоставимых величинах;

- регулируемая организация – 3,495 км в сопоставимых величинах.

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная методом сравнения аналогов, составила 3 758,16 тыс. руб.

Объем транспортировки сточных вод принят в размере 370,00 тыс. куб. м.
Нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов:

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024

	
	
	План Министерства

	Технологические затраты электрической энергии (транспортировка сточных вод)
	тыс.кВт.ч/год
	-

	
	кВт.ч/куб.м
	-

	Технологические затраты химических реагентов (транспортировка сточных вод)
	кг/год
	-

	
	г/куб.м (мг/л)
	-


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План 2024год 

	1.
	Надежность и бесперебойность водоотведения
	 
	 

	1.1.
	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0

	2.
	Качество очистки сточных вод
	

	2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0

	2.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	0

	2.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения
	%
	0

	3.
	Энергетическая эффективность

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт ч/куб. м
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт ч/куб. м
	-


Расчетный одноставочный тариф на транспортировку сточных вод для потребителей МУП по очистке города на территории микрорайона № 6 жилого района Заря г. Пензы на 2024 год составил 10,16 руб. за 1 куб. м (без учета НДС) и 12,19 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС).
Прокаева Е.А. сообщила, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование предлагаемый к утверждению одноставочный тариф на транспортировку сточных вод для потребителей МУП по очистке города на территории микрорайона № 6 жилого района Заря г. Пензы на 2024 год в размере 10,16 руб. за 1 куб. м (без учета НДС) и 12,19 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС).
Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие одноставочный тариф на транспортировку сточных вод для потребителей МУП по очистке города на территории микрорайона № 6 жилого района Заря г. Пензы на 2024 год в размере 10,16 руб. за 1 куб. м (без учета НДС) и 12,19 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС).
Протокол вела                                                                                                                       Е.В. Буланова
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